,Modell##OTHER##,HerstellerSpezifikationscode##OTHER##,Typenkommentare##OTHER##,Beschreibung##OTHER##,HerstellerURLProduktSpezifische##OTHER##,Hersteller##OTHER##,URL##OTHER##,HerstellerGesamtbreite##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerEinbautiefe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerBauhöhe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerHöheVonFFL##LENGTH##MILLIMETERS,Gesamtleistung##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Verlust durch Oberflächenabnutzung##OTHER##,Temperaturfarbe##OTHER##,Temperaturabfall##OTHER##,Lichtverlustfaktor insgesamt##OTHER##,Spannungsabfall##OTHER##,Wattzahl##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Wirkungsgrad##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT,Farbtemperaturverschiebung bei Dämpfen der Lampe##OTHER##,Lichtstärke##ELECTRICAL_LUMINOUS_INTENSITY##CANDELAS,Lichtstrom##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Leuchtenverschmutzung##OTHER##,Anfängliche Farbtemperatur##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Anfangsfarbe##OTHER##,Beleuchtungsstärke##ELECTRICAL_ILLUMINANCE##LUX,Farbfilter##OTHER##,Größe des Lichtquellensymbols##LENGTH##MILLIMETERS,Eingabemethode für Lichtverlust##OTHER##,Lichtverlustfaktor##OTHER##,Lampenneigungsverlust##OTHER##,Lichtstromabfall der Lampe##OTHER##,Eingabemethode für Anfangs-Lichtintensität##OTHER##,Anfangsintensität##OTHER##,Lastklassifizierung##OTHER##,LeuchtenkorpusMaterial##OTHER##,SelbstleuchtendMaterial##OTHER##,Elektrische Spannung##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Verlust an Vorschaltgerät##OTHER##,Entfernung##LENGTH##MILLIMETERS,Scheinlast##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Leistungsfaktor##OTHER##,Uniclass2015Code##OTHER##,Uniclass2015Title##OTHER##,Uniclass2015Version##OTHER##,IfcExportAs##OTHER##,IfcExportType##OTHER##,ErstelltVon##OTHER##,ErstelltVonURL##OTHER##,Änderungsdatum##CURRENCY##CURRENCY
Symmetrisch 36W 3000K (105-0138),CFT540 LED - 105-0138,105-0138,Symmetrisch [C50] - LED-36/36W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0138,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,42,1,0,1,1,1,42,108.859523809524,0,14029.5735490295,4572.1,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 36W 4000K (105-0139),CFT540 LED - 105-0139,105-0139,Symmetrisch [C50] - LED-36/36W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0139,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,42,1,0,1,1,1,42,108.859523809524,0,14029.5735490295,4572.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Rechteckig 36W 3000K (105-0140),CFT540 LED - 105-0140,105-0140,Rechteckig [R] - LED-36/36W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0140,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,42,1,0,1,1,1,42,107.683333333333,0,14029.5735490295,4522.7,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Rechteckig 36W 4000K (105-0141),CFT540 LED - 105-0141,105-0141,Rechteckig [R] - LED-36/36W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0141,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,42,1,0,1,1,1,42,107.683333333333,0,14029.5735490295,4522.7,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 72W 3000K (105-0146),CFT540 LED - 105-0146,105-0146,Symmetrisch [C50] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0146,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,81,1,0,1,1,1,81,98.2246913580247,0,14029.5735490295,7956.2,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 72W 4000K (105-0147),CFT540 LED - 105-0147,105-0147,Symmetrisch [C50] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0147,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,81,1,0,1,1,1,81,98.2246913580247,0,14029.5735490295,7956.2,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Rechteckig 72W 3000K (105-0148),CFT540 LED - 105-0148,105-0148,Rechteckig [R] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0148,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,81,1,0,1,1,1,81,97.1617283950617,0,14029.5735490295,7870.1,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Rechteckig 72W 4000K (105-0149),CFT540 LED - 105-0149,105-0149,Rechteckig [R] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0149,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,81,1,0,1,1,1,81,97.1617283950617,0,14029.5735490295,7870.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 108W 3000K (105-0150),CFT540 LED - 105-0150,105-0150,Symmetrisch [C50] - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0150,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,122,1,0,1,1,1,122,104.319672131148,0,14029.5735490295,12727,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 108W 4000K (105-0151),CFT540 LED - 105-0151,105-0151,Symmetrisch [C50] - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0151,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,122,1,0,1,1,1,122,120.368852459016,0,14029.5735490295,14685,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Rechteckig 108W 3000K (105-0152),CFT540 LED - 105-0152,105-0152,Rechteckig [R] - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0152,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,122,1,0,1,1,1,122,101.43606557377,0,14029.5735490295,12375.2,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Rechteckig 108W 4000K (105-0153),CFT540 LED - 105-0153,105-0153,Rechteckig [R] - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0153,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,122,1,0,1,1,1,122,117.041803278689,0,14029.5735490295,14279.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 36W 2700K (105-0249),CFT540 LED - 105-0249,105-0249,Symmetrisch [C50] - LED-36/36W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0249,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,42,1,0,1,1,1,42,101.978571428571,0,14029.5735490295,4283.1,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 72W 2700K (105-0250),CFT540 LED - 105-0250,105-0250,Symmetrisch [C50] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0250,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,81,1,0,1,1,1,81,93.0555555555556,0,14029.5735490295,7537.5,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 108W 2700K (105-0251),CFT540 LED - 105-0251,105-0251,Symmetrisch [C50] - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0251,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,122,1,0,1,1,1,122,98.9696721311475,0,14029.5735490295,12074.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Rechteckig 36W 2700K (105-0252),CFT540 LED - 105-0252,105-0252,Rechteckig [R] - LED-36/36W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0252,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,42,1,0,1,1,1,42,100.878571428571,0,14029.5735490295,4236.9,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Rechteckig 72W 2700K (105-0253),CFT540 LED - 105-0253,105-0253,Rechteckig [R] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0253,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,81,1,0,1,1,1,81,92.0481481481481,0,14029.5735490295,7455.9,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Rechteckig 108W 2700K (105-0254),CFT540 LED - 105-0254,105-0254,Rechteckig [R] - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung.  Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/cft540-led/105-0254,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,700,700,323,6000,122,1,0,1,1,1,122,96.2344262295082,0,14029.5735490295,11740.6,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910

