,Modell##OTHER##,HerstellerSpezifikationscode##OTHER##,Typenkommentare##OTHER##,Beschreibung##OTHER##,HerstellerURLProduktSpezifische##OTHER##,Hersteller##OTHER##,URL##OTHER##,HerstellerGesamtbreite##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerEinbautiefe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerBauhöhe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerHöheVonFFL##LENGTH##MILLIMETERS,Gesamtleistung##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Verlust durch Oberflächenabnutzung##OTHER##,Temperaturfarbe##OTHER##,Temperaturabfall##OTHER##,Lichtverlustfaktor insgesamt##OTHER##,Spannungsabfall##OTHER##,Wattzahl##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Wirkungsgrad##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT,Farbtemperaturverschiebung bei Dämpfen der Lampe##OTHER##,Lichtstärke##ELECTRICAL_LUMINOUS_INTENSITY##CANDELAS,Lichtstrom##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Leuchtenverschmutzung##OTHER##,Anfängliche Farbtemperatur##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Anfangsfarbe##OTHER##,Beleuchtungsstärke##ELECTRICAL_ILLUMINANCE##LUX,Farbfilter##OTHER##,Größe des Lichtquellensymbols##LENGTH##MILLIMETERS,Eingabemethode für Lichtverlust##OTHER##,Lichtverlustfaktor##OTHER##,Lampenneigungsverlust##OTHER##,Lichtstromabfall der Lampe##OTHER##,Eingabemethode für Anfangs-Lichtintensität##OTHER##,Anfangsintensität##OTHER##,Lastklassifizierung##OTHER##,LeuchtenkorpusMaterial##OTHER##,SelbstleuchtendMaterial##OTHER##,Elektrische Spannung##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Verlust an Vorschaltgerät##OTHER##,Entfernung##LENGTH##MILLIMETERS,Scheinlast##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Leistungsfaktor##OTHER##,Uniclass2015Code##OTHER##,Uniclass2015Title##OTHER##,Uniclass2015Version##OTHER##,IfcExportAs##OTHER##,IfcExportType##OTHER##,ErstelltVon##OTHER##,ErstelltVonURL##OTHER##,Änderungsdatum##CURRENCY##CURRENCY
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0100),RMC320 - 105-0100,105-0100,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-18/18W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0100,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,95.0714285714286,0,14029.5735490295,1996.5,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0101),RMC320 - 105-0101,105-0101,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-18/18W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0101,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,95.0714285714286,0,14029.5735490295,1996.5,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0102),RMC320 - 105-0102,105-0102,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-18/36W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0102,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,82.4279069767442,0,14029.5735490295,3544.4,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0103),RMC320 - 105-0103,105-0103,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-18/36W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0103,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,82.4279069767442,0,14029.5735490295,3544.4,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0104),RMC320 - 105-0104,105-0104,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-18/54W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0104,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,98.6050847457627,0,14029.5735490295,5817.7,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0105),RMC320 - 105-0105,105-0105,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-18/54W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0105,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,113.774576271186,0,14029.5735490295,6712.7,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0210),RMC320 - 105-0210,105-0210,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-18/18W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0210,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,95.9142857142857,0,14029.5735490295,2014.2,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0211),RMC320 - 105-0211,105-0211,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-18/36W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0211,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,82.4953488372093,0,14029.5735490295,3547.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0212),RMC320 - 105-0212,105-0212,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-18/54W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0212,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,99.3237288135593,0,14029.5735490295,5860.1,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0213),RMC320 - 105-0213,105-0213,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/18W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0213,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,97.5238095238095,0,14029.5735490295,2048,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0214),RMC320 - 105-0214,105-0214,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/36W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0214,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,83.8837209302326,0,14029.5735490295,3607,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0215),RMC320 - 105-0215,105-0215,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/54W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0215,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,101.53220338983,0,14029.5735490295,5990.4,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0216),RMC320 - 105-0216,105-0216,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-18/18W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0216,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,95.9285714285714,0,14029.5735490295,2014.5,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0217),RMC320 - 105-0217,105-0217,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-18/36W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0217,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,82.5093023255814,0,14029.5735490295,3547.9,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0218),RMC320 - 105-0218,105-0218,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-18/54W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0218,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,98.8813559322034,0,14029.5735490295,5834,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 18W K (105-0219),RMC320 - 105-0219,105-0219,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/18W / 350 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0219,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,89.8095238095238,0,14029.5735490295,1886,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 18W K (105-0220),RMC320 - 105-0220,105-0220,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/36W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0220,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,77.2488372093023,0,14029.5735490295,3321.7,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 18W K (105-0221),RMC320 - 105-0221,105-0221,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/54W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0221,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,91.828813559322,0,14029.5735490295,5417.9,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 18W K (105-0222),RMC320 - 105-0222,105-0222,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-18/18W / 350 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0222,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,87.5047619047619,0,14029.5735490295,1837.6,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 18W K (105-0223),RMC320 - 105-0223,105-0223,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-18/36W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0223,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,75.2627906976744,0,14029.5735490295,3236.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 18W K (105-0224),RMC320 - 105-0224,105-0224,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-18/54W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0224,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,89.8406779661017,0,14029.5735490295,5300.6,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0225),RMC320 - 105-0225,105-0225,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-18/18W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0225,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,89.0619047619048,0,14029.5735490295,1870.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0226),RMC320 - 105-0226,105-0226,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-18/36W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0226,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,78.0883720930233,0,14029.5735490295,3357.8,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-0227),RMC320 - 105-0227,105-0227,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-18/54W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-0227,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,93.5474576271186,0,14029.5735490295,5519.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9771),RMC320 - 105-9771,105-9771,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-18/18W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9771,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,102.380952380952,0,14029.5735490295,2150,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9772),RMC320 - 105-9772,105-9772,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-18/36W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9772,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,87.0790697674419,0,14029.5735490295,3744.4,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9773),RMC320 - 105-9773,105-9773,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-18/54W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9773,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,104.691525423729,0,14029.5735490295,6176.8,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9775),RMC320 - 105-9775,105-9775,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-18/18W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9775,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,102.380952380952,0,14029.5735490295,2150,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9776),RMC320 - 105-9776,105-9776,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-18/36W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9776,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,87.0790697674419,0,14029.5735490295,3744.4,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9777),RMC320 - 105-9777,105-9777,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-18/54W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9777,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,120.798305084746,0,14029.5735490295,7127.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9786),RMC320 - 105-9786,105-9786,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/18W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9786,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,104.104761904762,0,14029.5735490295,2186.2,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9787),RMC320 - 105-9787,105-9787,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/36W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9787,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,88.5418604651163,0,14029.5735490295,3807.3,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9788),RMC320 - 105-9788,105-9788,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/54W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9788,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,107.020338983051,0,14029.5735490295,6314.2,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9790),RMC320 - 105-9790,105-9790,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/18W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9790,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,104.104761904762,0,14029.5735490295,2186.2,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9791),RMC320 - 105-9791,105-9791,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/36W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9791,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,88.5418604651163,0,14029.5735490295,3807.3,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9792),RMC320 - 105-9792,105-9792,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/54W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9792,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,123.484745762712,0,14029.5735490295,7285.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9801),RMC320 - 105-9801,105-9801,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-18/18W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9801,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,102.4,0,14029.5735490295,2150.4,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9802),RMC320 - 105-9802,105-9802,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-18/36W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9802,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,87.0930232558139,0,14029.5735490295,3745,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9803),RMC320 - 105-9803,105-9803,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-18/54W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9803,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,99.0152542372881,0,14029.5735490295,5841.9,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9805),RMC320 - 105-9805,105-9805,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-18/18W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9805,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,102.4,0,14029.5735490295,2150.4,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9806),RMC320 - 105-9806,105-9806,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-18/36W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9806,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,87.0930232558139,0,14029.5735490295,3745,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 18W K (105-9807),RMC320 - 105-9807,105-9807,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-18/54W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9807,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,120.261016949153,0,14029.5735490295,7095.4,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 18W K (105-9816),RMC320 - 105-9816,105-9816,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-18/18W / 350 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9816,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,93.4047619047619,0,14029.5735490295,1961.5,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 18W K (105-9817),RMC320 - 105-9817,105-9817,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-18/36W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9817,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,79.4441860465116,0,14029.5735490295,3416.1,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 18W K (105-9818),RMC320 - 105-9818,105-9818,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-18/54W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9818,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,94.6966101694915,0,14029.5735490295,5587.1,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 18W K (105-9820),RMC320 - 105-9820,105-9820,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-18/18W / 350 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9820,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,21,1,0,1,1,1,21,93.4047619047619,0,14029.5735490295,1961.5,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 18W K (105-9821),RMC320 - 105-9821,105-9821,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-18/36W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9821,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,43,1,0,1,1,1,43,79.4441860465116,0,14029.5735490295,3416.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 18W K (105-9822),RMC320 - 105-9822,105-9822,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-18/54W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9822,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,59,1,0,1,1,1,59,109.266101694915,0,14029.5735490295,6446.7,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 18W K (105-9831),RMC320 - 105-9831,105-9831,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/18W / 350 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9831,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,27,1,0,1,1,1,27,95.8714285714286,0,14029.5735490295,2013.3,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 18W K (105-9832),RMC320 - 105-9832,105-9832,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/36W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9832,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,27,1,0,1,1,1,27,81.5395348837209,0,14029.5735490295,3506.2,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 18W K (105-9833),RMC320 - 105-9833,105-9833,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/54W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9833,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,27,1,0,1,1,1,27,96.793220338983,0,14029.5735490295,5710.8,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 18W K (105-9835),RMC320 - 105-9835,105-9835,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/18W / 350 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9835,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,27,1,0,1,1,1,27,95.8714285714286,0,14029.5735490295,2013.3,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,23.3333333333333,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 18W K (105-9836),RMC320 - 105-9836,105-9836,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/36W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9836,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,27,1,0,1,1,1,27,81.5395348837209,0,14029.5735490295,3506.2,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 18W K (105-9837),RMC320 - 105-9837,105-9837,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/54W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zur Montage wird ein Ausleger der Serie RM benötigt, der separat bestellt werden muss. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 5,5 - 9,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmc320/105-9837,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,650,325,140,5000,27,1,0,1,1,1,27,111.684745762712,0,14029.5735490295,6589.4,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910

