,Modell##OTHER##,HerstellerSpezifikationscode##OTHER##,Typenkommentare##OTHER##,Beschreibung##OTHER##,HerstellerURLProduktSpezifische##OTHER##,Hersteller##OTHER##,URL##OTHER##,HerstellerGesamtbreite##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerEinbautiefe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerBauhöhe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerHöheVonFFL##LENGTH##MILLIMETERS,Gesamtleistung##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Verlust durch Oberflächenabnutzung##OTHER##,Temperaturfarbe##OTHER##,Temperaturabfall##OTHER##,Lichtverlustfaktor insgesamt##OTHER##,Spannungsabfall##OTHER##,Wattzahl##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Wirkungsgrad##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT,Farbtemperaturverschiebung bei Dämpfen der Lampe##OTHER##,Lichtstärke##ELECTRICAL_LUMINOUS_INTENSITY##CANDELAS,Lichtstrom##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Leuchtenverschmutzung##OTHER##,Anfängliche Farbtemperatur##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Anfangsfarbe##OTHER##,Beleuchtungsstärke##ELECTRICAL_ILLUMINANCE##LUX,Farbfilter##OTHER##,Größe des Lichtquellensymbols##LENGTH##MILLIMETERS,Eingabemethode für Lichtverlust##OTHER##,Lichtverlustfaktor##OTHER##,Lampenneigungsverlust##OTHER##,Lichtstromabfall der Lampe##OTHER##,Eingabemethode für Anfangs-Lichtintensität##OTHER##,Anfangsintensität##OTHER##,Lastklassifizierung##OTHER##,LeuchtenkorpusMaterial##OTHER##,SelbstleuchtendMaterial##OTHER##,Elektrische Spannung##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Verlust an Vorschaltgerät##OTHER##,Entfernung##LENGTH##MILLIMETERS,Scheinlast##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Leistungsfaktor##OTHER##,Uniclass2015Code##OTHER##,Uniclass2015Title##OTHER##,Uniclass2015Version##OTHER##,IfcExportAs##OTHER##,IfcExportType##OTHER##,ErstelltVon##OTHER##,ErstelltVonURL##OTHER##,Änderungsdatum##CURRENCY##CURRENCY
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0113),RMM320 - 105-0113,105-0113,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/24W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0113,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,55,1,0,1,1,1,55,110.203703703704,0,14029.5735490295,2975.5,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0114),RMM320 - 105-0114,105-0114,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/24W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0114,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,55,1,0,1,1,1,55,110.203703703704,0,14029.5735490295,2975.5,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W K (105-0115),RMM320 - 105-0115,105-0115,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/24W / 350 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0115,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,55,1,0,1,1,1,55,102.959259259259,0,14029.5735490295,2779.9,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W K (105-0116),RMM320 - 105-0116,105-0116,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/24W / 350 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0116,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,55,1,0,1,1,1,55,102.959259259259,0,14029.5735490295,2779.9,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0117),RMM320 - 105-0117,105-0117,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/24W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0117,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,55,1,0,1,1,1,55,105.396296296296,0,14029.5735490295,2845.7,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0118),RMM320 - 105-0118,105-0118,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/24W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0118,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,55,1,0,1,1,1,55,105.396296296296,0,14029.5735490295,2845.7,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W K (105-0119),RMM320 - 105-0119,105-0119,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0119,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,81,1,0,1,1,1,81,87.6109090909091,0,14029.5735490295,4818.6,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W K (105-0120),RMM320 - 105-0120,105-0120,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0120,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,81,1,0,1,1,1,81,87.6109090909091,0,14029.5735490295,4818.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0121),RMM320 - 105-0121,105-0121,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0121,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,81,1,0,1,1,1,81,93.7745454545455,0,14029.5735490295,5157.6,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0122),RMM320 - 105-0122,105-0122,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0122,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,81,1,0,1,1,1,81,93.7745454545455,0,14029.5735490295,5157.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0123),RMM320 - 105-0123,105-0123,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0123,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,81,1,0,1,1,1,81,89.6836363636364,0,14029.5735490295,4932.6,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0124),RMM320 - 105-0124,105-0124,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0124,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,81,1,0,1,1,1,81,89.6836363636364,0,14029.5735490295,4932.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W K (105-0125),RMM320 - 105-0125,105-0125,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0125,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,27,1,0,1,1,1,27,94.3283950617284,0,14029.5735490295,7640.6,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W K (105-0126),RMM320 - 105-0126,105-0126,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0126,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,55,1,0,1,1,1,55,108.840740740741,0,14029.5735490295,8816.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0127),RMM320 - 105-0127,105-0127,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0127,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,81,1,0,1,1,1,81,106.517283950617,0,14029.5735490295,8627.9,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0128),RMM320 - 105-0128,105-0128,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0128,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,27,1,0,1,1,1,27,122.903703703704,0,14029.5735490295,9955.2,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0129),RMM320 - 105-0129,105-0129,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0129,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,55,1,0,1,1,1,55,101.869135802469,0,14029.5735490295,8251.4,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0130),RMM320 - 105-0130,105-0130,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0130,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,81,1,0,1,1,1,81,117.541975308642,0,14029.5735490295,9520.9,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0228),RMM320 - 105-0228,105-0228,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/24W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0228,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,27,1,0,1,1,1,27,103.240740740741,0,14029.5735490295,2787.5,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0229),RMM320 - 105-0229,105-0229,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0229,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,55,1,0,1,1,1,55,88.8345454545454,0,14029.5735490295,4885.9,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0230),RMM320 - 105-0230,105-0230,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0230,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,81,1,0,1,1,1,81,101.054320987654,0,14029.5735490295,8185.4,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W K (105-0231),RMM320 - 105-0231,105-0231,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/24W / 350 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0231,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,43,1,0,1,1,1,43,96.4555555555556,0,14029.5735490295,2604.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W K (105-0232),RMM320 - 105-0232,105-0232,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0232,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,43,1,0,1,1,1,43,82.9963636363636,0,14029.5735490295,4564.8,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W K (105-0233),RMM320 - 105-0233,105-0233,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0233,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,43,1,0,1,1,1,43,89.4913580246914,0,14029.5735490295,7248.8,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0234),RMM320 - 105-0234,105-0234,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/24W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0234,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,43,1,0,1,1,1,43,98.7333333333333,0,14029.5735490295,2665.8,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W K (105-0235),RMM320 - 105-0235,105-0235,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0235,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,43,1,0,1,1,1,43,84.9581818181818,0,14029.5735490295,4672.7,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W .K (105-0236),RMM320 - 105-0236,105-0236,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 4,0 - 5,5 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/rmm320/105-0236,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,540,540,820,6000,14,1,0,1,1,1,14,96.6456790123457,0,14029.5735490295,7828.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910

