,Modell##OTHER##,HerstellerSpezifikationscode##OTHER##,Typenkommentare##OTHER##,Beschreibung##OTHER##,HerstellerURLProduktSpezifische##OTHER##,Hersteller##OTHER##,URL##OTHER##,HerstellerGesamtbreite##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerEinbautiefe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerBauhöhe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerHöheVonFFL##LENGTH##MILLIMETERS,Gesamtleistung##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Verlust durch Oberflächenabnutzung##OTHER##,Temperaturfarbe##OTHER##,Temperaturabfall##OTHER##,Lichtverlustfaktor insgesamt##OTHER##,Spannungsabfall##OTHER##,Wattzahl##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Wirkungsgrad##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT,Farbtemperaturverschiebung bei Dämpfen der Lampe##OTHER##,Lichtstärke##ELECTRICAL_LUMINOUS_INTENSITY##CANDELAS,Lichtstrom##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Leuchtenverschmutzung##OTHER##,Anfängliche Farbtemperatur##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Anfangsfarbe##OTHER##,Beleuchtungsstärke##ELECTRICAL_ILLUMINANCE##LUX,Farbfilter##OTHER##,Größe des Lichtquellensymbols##LENGTH##MILLIMETERS,Eingabemethode für Lichtverlust##OTHER##,Lichtverlustfaktor##OTHER##,Lampenneigungsverlust##OTHER##,Lichtstromabfall der Lampe##OTHER##,Eingabemethode für Anfangs-Lichtintensität##OTHER##,Anfangsintensität##OTHER##,Lastklassifizierung##OTHER##,LeuchtenkorpusMaterial##OTHER##,SelbstleuchtendMaterial##OTHER##,Elektrische Spannung##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Verlust an Vorschaltgerät##OTHER##,Entfernung##LENGTH##MILLIMETERS,Scheinlast##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Leistungsfaktor##OTHER##,Uniclass2015Code##OTHER##,Uniclass2015Title##OTHER##,Uniclass2015Version##OTHER##,IfcExportAs##OTHER##,IfcExportType##OTHER##,ErstelltVon##OTHER##,ErstelltVonURL##OTHER##,Änderungsdatum##CURRENCY##CURRENCY
Asymmetrisch Seitlich 12W 3000K (108-1480),VFL520 LED - 108-1480,108-1480,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/12W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1480,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,106.757142857143,0,14029.5735490295,1494.6,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 12W 4000K (108-1481),VFL520 LED - 108-1481,108-1481,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/12W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1481,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,106.757142857143,0,14029.5735490295,1494.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W 3000K (108-1482),VFL520 LED - 108-1482,108-1482,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1482,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,95.5178571428571,0,14029.5735490295,2674.5,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W 4000K (108-1483),VFL520 LED - 108-1483,108-1483,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1483,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,95.5178571428571,0,14029.5735490295,2674.5,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 12W 3000K (108-1484),VFL520 LED - 108-1484,108-1484,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-12/12W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1484,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,108.15,0,14029.5735490295,1514.1,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 12W 4000K (108-1485),VFL520 LED - 108-1485,108-1485,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-12/12W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1485,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,108.15,0,14029.5735490295,1514.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W 3000K (108-1486),VFL520 LED - 108-1486,108-1486,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1486,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,97.2535714285714,0,14029.5735490295,2723.1,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W 4000K (108-1487),VFL520 LED - 108-1487,108-1487,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1487,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,97.2535714285714,0,14029.5735490295,2723.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 12W 3000K (108-1488),VFL520 LED - 108-1488,108-1488,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/12W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1488,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,106.257142857143,0,14029.5735490295,1487.6,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 12W 4000K (108-1489),VFL520 LED - 108-1489,108-1489,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/12W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1489,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,106.257142857143,0,14029.5735490295,1487.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W 3000K (108-1490),VFL520 LED - 108-1490,108-1490,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1490,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,94.825,0,14029.5735490295,2655.1,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W 4000K (108-1491),VFL520 LED - 108-1491,108-1491,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1491,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,94.825,0,14029.5735490295,2655.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 12W 3000K (108-1492),VFL520 LED - 108-1492,108-1492,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/12W / 350 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1492,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,103.55,0,14029.5735490295,1449.7,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 12W 4000K (108-1493),VFL520 LED - 108-1493,108-1493,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/12W / 350 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1493,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,103.55,0,14029.5735490295,1449.7,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W 3000K (108-1494),VFL520 LED - 108-1494,108-1494,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1494,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,91.2607142857143,0,14029.5735490295,2555.3,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W 4000K (108-1495),VFL520 LED - 108-1495,108-1495,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1495,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,91.2607142857143,0,14029.5735490295,2555.3,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 12W 3000K (108-1496),VFL520 LED - 108-1496,108-1496,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/12W / 350 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1496,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,101.342857142857,0,14029.5735490295,1418.8,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 12W 4000K (108-1497),VFL520 LED - 108-1497,108-1497,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/12W / 350 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1497,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,101.342857142857,0,14029.5735490295,1418.8,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 24W 3000K (108-1498),VFL520 LED - 108-1498,108-1498,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1498,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,89.3071428571429,0,14029.5735490295,2500.6,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 24W 4000K (108-1499),VFL520 LED - 108-1499,108-1499,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1499,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,89.3071428571429,0,14029.5735490295,2500.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 12W 3000K (108-1500),VFL520 LED - 108-1500,108-1500,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/12W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1500,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,105.885714285714,0,14029.5735490295,1482.4,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 12W 4000K (108-1501),VFL520 LED - 108-1501,108-1501,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/12W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1501,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,105.885714285714,0,14029.5735490295,1482.4,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W 3000K (108-1502),VFL520 LED - 108-1502,108-1502,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1502,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,94.5642857142857,0,14029.5735490295,2647.8,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W 4000K (108-1503),VFL520 LED - 108-1503,108-1503,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1503,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,94.5642857142857,0,14029.5735490295,2647.8,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W 2700K (108-1890),VFL520 LED - 108-1890,108-1890,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-1890,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,90.5,0,14029.5735490295,2534,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 3000K (108-2028),VFL520 LED - 108-2028,108-2028,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/36W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2028,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,95.5162790697674,0,14029.5735490295,4107.2,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 4000K (108-2029),VFL520 LED - 108-2029,108-2029,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/36W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2029,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,110.211627906977,0,14029.5735490295,4739.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 3000K (108-2030),VFL520 LED - 108-2030,108-2030,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-12/36W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2030,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,98.9279069767442,0,14029.5735490295,4253.9,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 4000K (108-2031),VFL520 LED - 108-2031,108-2031,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-12/36W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2031,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,114.146511627907,0,14029.5735490295,4908.3,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 3000K (108-2032),VFL520 LED - 108-2032,108-2032,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/36W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2032,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,97.0279069767442,0,14029.5735490295,4172.2,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 4000K (108-2033),VFL520 LED - 108-2033,108-2033,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/36W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2033,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,111.955813953488,0,14029.5735490295,4814.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 36W 3000K (108-2034),VFL520 LED - 108-2034,108-2034,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/36W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2034,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,91.7511627906977,0,14029.5735490295,3945.3,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 36W 4000K (108-2035),VFL520 LED - 108-2035,108-2035,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/36W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2035,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,105.86511627907,0,14029.5735490295,4552.2,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 3000K (108-2036),VFL520 LED - 108-2036,108-2036,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/36W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2036,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,98.9139534883721,0,14029.5735490295,4253.3,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 4000K (108-2037),VFL520 LED - 108-2037,108-2037,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/36W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2037,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,114.13023255814,0,14029.5735490295,4907.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 36W 3000K (108-2038),VFL520 LED - 108-2038,108-2038,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/36W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2038,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,89.7069767441861,0,14029.5735490295,3857.4,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 36W 4000K (108-2039),VFL520 LED - 108-2039,108-2039,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/36W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2039,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,103.509302325581,0,14029.5735490295,4450.9,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 12W 2700K (108-2303),VFL520 LED - 108-2303,108-2303,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/12W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2303,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,100.014285714286,0,14029.5735490295,1400.2,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 12W 2700K (108-2304),VFL520 LED - 108-2304,108-2304,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-12/12W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2304,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,101.314285714286,0,14029.5735490295,1418.4,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 12W 2700K (108-2309),VFL520 LED - 108-2309,108-2309,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/12W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2309,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,99.5428571428571,0,14029.5735490295,1393.6,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W 2700K (108-2310),VFL520 LED - 108-2310,108-2310,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2310,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,89.8428571428571,0,14029.5735490295,2515.6,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 12W 2700K (108-2311),VFL520 LED - 108-2311,108-2311,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/12W / 350 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2311,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,97.0071428571429,0,14029.5735490295,1358.1,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W 2700K (108-2312),VFL520 LED - 108-2312,108-2312,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2312,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,86.4678571428571,0,14029.5735490295,2421.1,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 12W 2700K (108-2313),VFL520 LED - 108-2313,108-2313,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/12W / 350 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2313,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,94.9357142857143,0,14029.5735490295,1329.1,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 24W 2700K (108-2314),VFL520 LED - 108-2314,108-2314,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2314,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,84.6178571428571,0,14029.5735490295,2369.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 12W 2700K (108-2315),VFL520 LED - 108-2315,108-2315,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/12W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2315,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,14,1,0,1,1,1,14,99.1928571428572,0,14029.5735490295,1388.7,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,15.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 24W 2700K (108-2316),VFL520 LED - 108-2316,108-2316,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2316,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,28,1,0,1,1,1,28,89.5964285714286,0,14029.5735490295,2508.7,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 2700K (108-2338),VFL520 LED - 108-2338,108-2338,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/36W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2338,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,92.053488372093,0,14029.5735490295,3958.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 2700K (108-2339),VFL520 LED - 108-2339,108-2339,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-12/36W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2339,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,93.853488372093,0,14029.5735490295,4035.7,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 2700K (108-2340),VFL520 LED - 108-2340,108-2340,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/36W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2340,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,90.6186046511628,0,14029.5735490295,3896.6,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 36W 2700K (108-2341),VFL520 LED - 108-2341,108-2341,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/36W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2341,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,87.046511627907,0,14029.5735490295,3743,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 36W 2700K (108-2342),VFL520 LED - 108-2342,108-2342,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/36W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2342,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,85.106976744186,0,14029.5735490295,3659.6,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 2700K (108-2343),VFL520 LED - 108-2343,108-2343,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/36W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.   Zopfmaß  Ø 60 x 80 mm optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.  Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl520-led/108-2343,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,210,570,114,6000,43,1,0,1,1,1,43,93.8395348837209,0,14029.5735490295,4035.1,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910

