,Modell##OTHER##,HerstellerSpezifikationscode##OTHER##,Typenkommentare##OTHER##,Beschreibung##OTHER##,HerstellerURLProduktSpezifische##OTHER##,Hersteller##OTHER##,URL##OTHER##,HerstellerGesamtbreite##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerEinbautiefe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerBauhöhe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerHöheVonFFL##LENGTH##MILLIMETERS,Gesamtleistung##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Wattzahl##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Wirkungsgrad##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT,Lichtstrom##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Anfängliche Farbtemperatur##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Farbfilter##OTHER##,Lastklassifizierung##OTHER##,LeuchtenkorpusMaterial##OTHER##,SelbstleuchtendMaterial##OTHER##,Elektrische Spannung##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Leistungsfaktor##OTHER##,Uniclass2015Code##OTHER##,Uniclass2015Title##OTHER##,Uniclass2015Version##OTHER##,IfcExportAs##OTHER##,IfcExportType##OTHER##,ErstelltVon##OTHER##,ErstelltVonURL##OTHER##,Änderungsdatum##CURRENCY##CURRENCY
Asymmetrisch Seitlich 48W 3000K (108-1287),VFL530 SE LED - 108-1287,108-1287,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1287,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,95.4327272727273,5248.8,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 48W 4000K (108-1288),VFL530 SE LED - 108-1288,108-1288,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1288,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,95.4327272727273,5248.8,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 48W 3000K (108-1289),VFL530 SE LED - 108-1289,108-1289,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1289,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,93.5,5142.5,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 48W 4000K (108-1290),VFL530 SE LED - 108-1290,108-1290,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1290,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,93.5,5142.5,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 48W 3000K (108-1291),VFL530 SE LED - 108-1291,108-1291,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1291,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,87.3618181818182,4804.9,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 48W 4000K (108-1292),VFL530 SE LED - 108-1292,108-1292,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1292,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,87.3618181818182,4804.9,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 48W 3000K (108-1293),VFL530 SE LED - 108-1293,108-1293,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1293,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,96.5,5307.5,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 48W 4000K (108-1294),VFL530 SE LED - 108-1294,108-1294,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1294,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,96.5,5307.5,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 48W 3000K (108-1295),VFL530 SE LED - 108-1295,108-1295,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1295,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,89.2654545454545,4909.6,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 48W 4000K (108-1296),VFL530 SE LED - 108-1296,108-1296,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1296,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,89.2654545454545,4909.6,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 3000K (108-1297),VFL530 SE LED - 108-1297,108-1297,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1297,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,93.7107142857143,2623.9,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 4000K (108-1298),VFL530 SE LED - 108-1298,108-1298,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1298,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,93.7107142857143,2623.9,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 3000K (108-1299),VFL530 SE LED - 108-1299,108-1299,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1299,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,91.8142857142857,2570.8,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 4000K (108-1300),VFL530 SE LED - 108-1300,108-1300,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1300,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,91.8142857142857,2570.8,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 24W 3000K (108-1301),VFL530 SE LED - 108-1301,108-1301,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1301,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,85.7892857142857,2402.1,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 24W 4000K (108-1302),VFL530 SE LED - 108-1302,108-1302,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1302,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,85.7892857142857,2402.1,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 3000K (108-1303),VFL530 SE LED - 108-1303,108-1303,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1303,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,94.7607142857143,2653.3,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 4000K (108-1304),VFL530 SE LED - 108-1304,108-1304,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1304,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,94.7607142857143,2653.3,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W 3000K (108-1305),VFL530 SE LED - 108-1305,108-1305,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1305,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,87.6571428571429,2454.4,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W 4000K (108-1306),VFL530 SE LED - 108-1306,108-1306,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1306,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,87.6571428571429,2454.4,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 3000K (108-1307),VFL530 SE LED - 108-1307,108-1307,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-24/24W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1307,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,110.17037037037,2974.6,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 4000K (108-1308),VFL530 SE LED - 108-1308,108-1308,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-24/24W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1308,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,110.17037037037,2974.6,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 3000K (108-1309),VFL530 SE LED - 108-1309,108-1309,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-24/24W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1309,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,109.359259259259,2952.7,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 4000K (108-1310),VFL530 SE LED - 108-1310,108-1310,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-24/24W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1310,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,109.359259259259,2952.7,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 24W 3000K (108-1311),VFL530 SE LED - 108-1311,108-1311,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-24/24W / 350 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1311,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,102.181481481481,2758.9,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 24W 4000K (108-1312),VFL530 SE LED - 108-1312,108-1312,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-24/24W / 350 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1312,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,102.181481481481,2758.9,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 3000K (108-1313),VFL530 SE LED - 108-1313,108-1313,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/24W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1313,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,110.892592592593,2994.1,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 4000K (108-1314),VFL530 SE LED - 108-1314,108-1314,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/24W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1314,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,110.892592592593,2994.1,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W 3000K (108-1315),VFL530 SE LED - 108-1315,108-1315,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/24W / 350 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1315,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,104.407407407407,2819,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W 4000K (108-1316),VFL530 SE LED - 108-1316,108-1316,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/24W / 350 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1316,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,104.407407407407,2819,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 12W 3000K (108-1317),VFL530 SE LED - 108-1317,108-1317,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/12W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1317,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,106.235714285714,1487.3,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 12W 4000K (108-1318),VFL530 SE LED - 108-1318,108-1318,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/12W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1318,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,106.235714285714,1487.3,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 12W 3000K (108-1319),VFL530 SE LED - 108-1319,108-1319,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/12W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1319,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,105.457142857143,1476.4,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 12W 4000K (108-1320),VFL530 SE LED - 108-1320,108-1320,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/12W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1320,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,105.457142857143,1476.4,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 12W 3000K (108-1321),VFL530 SE LED - 108-1321,108-1321,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/12W / 350 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1321,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,98.5285714285714,1379.4,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 12W 4000K (108-1322),VFL530 SE LED - 108-1322,108-1322,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/12W / 350 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1322,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,98.5285714285714,1379.4,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 12W 3000K (108-1323),VFL530 SE LED - 108-1323,108-1323,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-12/12W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1323,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,106.935714285714,1497.1,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 12W 4000K (108-1324),VFL530 SE LED - 108-1324,108-1324,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-12/12W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1324,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,106.935714285714,1497.1,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 12W 3000K (108-1325),VFL530 SE LED - 108-1325,108-1325,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/12W / 350 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1325,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,100.678571428571,1409.5,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 12W 4000K (108-1326),VFL530 SE LED - 108-1326,108-1326,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/12W / 350 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1326,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,100.678571428571,1409.5,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 48W 3000K (108-1877),VFL530 SE LED - 108-1877,108-1877,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1877,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,96.2981818181818,5296.4,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 48W 4000K (108-1878),VFL530 SE LED - 108-1878,108-1878,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1878,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,96.2981818181818,5296.4,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 3000K (108-1879),VFL530 SE LED - 108-1879,108-1879,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1879,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,94.5642857142857,2647.8,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 4000K (108-1880),VFL530 SE LED - 108-1880,108-1880,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1880,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,94.5642857142857,2647.8,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 3000K (108-1881),VFL530 SE LED - 108-1881,108-1881,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/24W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1881,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,109.803703703704,2964.7,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 4000K (108-1882),VFL530 SE LED - 108-1882,108-1882,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/24W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1882,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,109.803703703704,2964.7,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 12W 3000K (108-1883),VFL530 SE LED - 108-1883,108-1883,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/12W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1883,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,105.885714285714,1482.4,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 12W 4000K (108-1884),VFL530 SE LED - 108-1884,108-1884,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/12W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-1884,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,105.885714285714,1482.4,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 72W 3000K (108-2052),VFL530 SE LED - 108-2052,108-2052,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2052,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,99.7567901234568,8080.3,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 72W 4000K (108-2053),VFL530 SE LED - 108-2053,108-2053,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2053,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,115.104938271605,9323.5,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 72W 3000K (108-2054),VFL530 SE LED - 108-2054,108-2054,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2054,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,107.586419753086,8714.5,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 72W 4000K (108-2055),VFL530 SE LED - 108-2055,108-2055,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2055,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,124.138271604938,10055.2,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 72W 3000K (108-2056),VFL530 SE LED - 108-2056,108-2056,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2056,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,105.02962962963,8507.4,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 72W 4000K (108-2057),VFL530 SE LED - 108-2057,108-2057,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2057,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,121.188888888889,9816.3,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 72W 3000K (108-2058),VFL530 SE LED - 108-2058,108-2058,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2058,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,108.56049382716,8793.4,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 72W 4000K (108-2059),VFL530 SE LED - 108-2059,108-2059,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2059,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,125.261728395062,10146.2,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 72W 3000K (108-2060),VFL530 SE LED - 108-2060,108-2060,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2060,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,109.788888888889,8892.9,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 72W 4000K (108-2061),VFL530 SE LED - 108-2061,108-2061,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2061,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,126.68024691358,10261.1,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 72W 3000K (108-2062),VFL530 SE LED - 108-2062,108-2062,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2062,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,108.701234567901,8804.8,3000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 72W 4000K (108-2063),VFL530 SE LED - 108-2063,108-2063,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2063,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,125.424691358025,10159.4,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 12W 2700K (108-2392),VFL530 SE LED - 108-2392,108-2392,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/12W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2392,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,99.5214285714286,1393.3,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 2700K (108-2393),VFL530 SE LED - 108-2393,108-2393,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2393,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,88.7892857142857,2486.1,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 2700K (108-2394),VFL530 SE LED - 108-2394,108-2394,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-24/24W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2394,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,103.207407407407,2786.6,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 48W 2700K (108-2395),VFL530 SE LED - 108-2395,108-2395,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2395,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,90.4036363636364,4972.2,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 72W 2700K (108-2396),VFL530 SE LED - 108-2396,108-2396,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2396,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,102.993827160494,8342.5,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 12W 2700K (108-2397),VFL530 SE LED - 108-2397,108-2397,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-12/12W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2397,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,100.178571428571,1402.5,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 2700K (108-2398),VFL530 SE LED - 108-2398,108-2398,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2398,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,89.7821428571429,2513.9,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 2700K (108-2399),VFL530 SE LED - 108-2399,108-2399,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/24W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2399,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,103.885185185185,2804.9,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 48W 2700K (108-2400),VFL530 SE LED - 108-2400,108-2400,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2400,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,91.4145454545455,5027.8,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 72W 2700K (108-2401),VFL530 SE LED - 108-2401,108-2401,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2401,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,104.159259259259,8436.9,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 12W 2700K (108-2402),VFL530 SE LED - 108-2402,108-2402,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/12W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2402,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,98.7928571428571,1383.1,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 2700K (108-2403),VFL530 SE LED - 108-2403,108-2403,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2403,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,86.9928571428571,2435.8,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 2700K (108-2404),VFL530 SE LED - 108-2404,108-2404,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-24/24W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2404,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,102.448148148148,2766.1,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 48W 2700K (108-2405),VFL530 SE LED - 108-2405,108-2405,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2405,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,88.5745454545455,4871.6,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 72W 2700K (108-2406),VFL530 SE LED - 108-2406,108-2406,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2406,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,103.127160493827,8353.3,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 12W 2700K (108-2407),VFL530 SE LED - 108-2407,108-2407,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/12W / 350 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2407,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,94.3142857142857,1320.4,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W 2700K (108-2408),VFL530 SE LED - 108-2408,108-2408,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2408,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,83.0535714285714,2325.5,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 24W 2700K (108-2409),VFL530 SE LED - 108-2409,108-2409,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/24W / 350 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2409,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,97.8074074074074,2640.8,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 48W 2700K (108-2410),VFL530 SE LED - 108-2410,108-2410,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2410,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,84.5618181818182,4650.9,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 72W 2700K (108-2411),VFL530 SE LED - 108-2411,108-2411,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2411,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,99.6444444444444,8071.2,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 12W 2700K (108-2412),VFL530 SE LED - 108-2412,108-2412,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/12W / 350 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2412,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,92.3071428571429,1292.3,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 24W 2700K (108-2413),VFL530 SE LED - 108-2413,108-2413,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2413,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,28,28,81.2821428571429,2275.9,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 24W 2700K (108-2414),VFL530 SE LED - 108-2414,108-2414,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-24/24W / 350 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2414,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,95.7222222222222,2584.5,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 48W 2700K (108-2415),VFL530 SE LED - 108-2415,108-2415,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2415,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,82.76,4551.8,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 72W 2700K (108-2416),VFL530 SE LED - 108-2416,108-2416,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2416,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,94.641975308642,7666,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 12W 2700K (108-2417),VFL530 SE LED - 108-2417,108-2417,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/12W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2417,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,14,14,99.1928571428572,1388.7,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 2700K (108-2418),VFL530 SE LED - 108-2418,108-2418,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2418,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,102.866666666667,2777.4,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 2700K (108-2419),VFL530 SE LED - 108-2419,108-2419,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/24W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2419,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,27,102.866666666667,2777.4,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 48W 2700K (108-2420),VFL530 SE LED - 108-2420,108-2420,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2420,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,55,55,91.2254545454545,5017.4,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 72W 2700K (108-2421),VFL530 SE LED - 108-2421,108-2421,Asymmetrisch Seitlich [P65] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2421,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,81,81,102.069135802469,8267.6,2700,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 24W 4000K (108-2571),VFL530 SE LED - 108-2571,108-2571,Asymmetrisch Seitlich [DB65] - 24 LED 24W / 350 mA - 4000K / SKII,"IP66, SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. RFC® Abdeckung. CAD optimierte OLC® Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2571,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,27,24,134.5,3228,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
Asymmetrisch Seitlich 36W 4000K (108-2572),VFL530 SE LED - 108-2572,108-2572,Asymmetrisch Seitlich [DB65] - 24 LED 36W / 350 mA - 4000K / SKII,"IP66, SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. RFC® Abdeckung. CAD optimierte OLC® Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl530-se-led/108-2572,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,545,91,6000,42,36,123.333333333333,4440,4000,16777215,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20211104.00
