,Modell##OTHER##,HerstellerSpezifikationscode##OTHER##,Typenkommentare##OTHER##,Beschreibung##OTHER##,HerstellerURLProduktSpezifische##OTHER##,Hersteller##OTHER##,URL##OTHER##,HerstellerGesamtbreite##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerEinbautiefe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerBauhöhe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerHöheVonFFL##LENGTH##MILLIMETERS,Gesamtleistung##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Verlust durch Oberflächenabnutzung##OTHER##,Temperaturfarbe##OTHER##,Temperaturabfall##OTHER##,Lichtverlustfaktor insgesamt##OTHER##,Spannungsabfall##OTHER##,Wattzahl##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Wirkungsgrad##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT,Farbtemperaturverschiebung bei Dämpfen der Lampe##OTHER##,Lichtstärke##ELECTRICAL_LUMINOUS_INTENSITY##CANDELAS,Lichtstrom##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Leuchtenverschmutzung##OTHER##,Anfängliche Farbtemperatur##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Anfangsfarbe##OTHER##,Beleuchtungsstärke##ELECTRICAL_ILLUMINANCE##LUX,Farbfilter##OTHER##,Größe des Lichtquellensymbols##LENGTH##MILLIMETERS,Eingabemethode für Lichtverlust##OTHER##,Lichtverlustfaktor##OTHER##,Lampenneigungsverlust##OTHER##,Lichtstromabfall der Lampe##OTHER##,Eingabemethode für Anfangs-Lichtintensität##OTHER##,Anfangsintensität##OTHER##,Lastklassifizierung##OTHER##,LeuchtenkorpusMaterial##OTHER##,SelbstleuchtendMaterial##OTHER##,Elektrische Spannung##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Verlust an Vorschaltgerät##OTHER##,Entfernung##LENGTH##MILLIMETERS,Scheinlast##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Leistungsfaktor##OTHER##,Uniclass2015Code##OTHER##,Uniclass2015Title##OTHER##,Uniclass2015Version##OTHER##,IfcExportAs##OTHER##,IfcExportType##OTHER##,ErstelltVon##OTHER##,ErstelltVonURL##OTHER##,Änderungsdatum##CURRENCY##CURRENCY
Asymmetrisch Seitlich 72W 3000K (108-1247),VFL540 SE LED - 108-1247,108-1247,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1247,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,97.3074074074074,0,14029.5735490295,7881.9,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 72W 4000K (108-1248),VFL540 SE LED - 108-1248,108-1248,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1248,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,97.3074074074074,0,14029.5735490295,7881.9,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 72W 3000K (108-1249),VFL540 SE LED - 108-1249,108-1249,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1249,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,97.0259259259259,0,14029.5735490295,7859.1,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 72W 4000K (108-1250),VFL540 SE LED - 108-1250,108-1250,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1250,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,97.0259259259259,0,14029.5735490295,7859.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 72W 3000K (108-1251),VFL540 SE LED - 108-1251,108-1251,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1251,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,87.0814814814815,0,14029.5735490295,7053.6,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 72W 4000K (108-1252),VFL540 SE LED - 108-1252,108-1252,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1252,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,87.0814814814815,0,14029.5735490295,7053.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 72W 3000K (108-1253),VFL540 SE LED - 108-1253,108-1253,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1253,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,98.7679012345679,0,14029.5735490295,8000.2,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 72W 4000K (108-1254),VFL540 SE LED - 108-1254,108-1254,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1254,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,98.7679012345679,0,14029.5735490295,8000.2,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 72W 3000K (108-1255),VFL540 SE LED - 108-1255,108-1255,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1255,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,93.2481481481481,0,14029.5735490295,7553.1,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 72W 4000K (108-1256),VFL540 SE LED - 108-1256,108-1256,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1256,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,93.2481481481481,0,14029.5735490295,7553.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 96W 3000K (108-1257),VFL540 SE LED - 108-1257,108-1257,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-48/96W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1257,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,96.4110091743119,0,14029.5735490295,10508.8,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 96W 4000K (108-1258),VFL540 SE LED - 108-1258,108-1258,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-48/96W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1258,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,96.4110091743119,0,14029.5735490295,10508.8,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 96W 3000K (108-1259),VFL540 SE LED - 108-1259,108-1259,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-48/96W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1259,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,96.1330275229358,0,14029.5735490295,10478.5,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 96W 4000K (108-1260),VFL540 SE LED - 108-1260,108-1260,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-48/96W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1260,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,96.1330275229358,0,14029.5735490295,10478.5,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 96W 3000K (108-1261),VFL540 SE LED - 108-1261,108-1261,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-48/96W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1261,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,86.2798165137615,0,14029.5735490295,9404.5,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 96W 4000K (108-1262),VFL540 SE LED - 108-1262,108-1262,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-48/96W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1262,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,86.2798165137615,0,14029.5735490295,9404.5,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 96W 3000K (108-1263),VFL540 SE LED - 108-1263,108-1263,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-48/96W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1263,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,97.8596330275229,0,14029.5735490295,10666.7,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 96W 4000K (108-1264),VFL540 SE LED - 108-1264,108-1264,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-48/96W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1264,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,97.8596330275229,0,14029.5735490295,10666.7,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 96W 3000K (108-1265),VFL540 SE LED - 108-1265,108-1265,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-48/96W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1265,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,92.3899082568807,0,14029.5735490295,10070.5,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 96W 4000K (108-1266),VFL540 SE LED - 108-1266,108-1266,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-48/96W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1266,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,92.3899082568807,0,14029.5735490295,10070.5,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 3000K (108-1267),VFL540 SE LED - 108-1267,108-1267,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-36/36W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1267,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,106.928571428571,0,14029.5735490295,4491,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 4000K (108-1268),VFL540 SE LED - 108-1268,108-1268,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-36/36W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1268,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,106.928571428571,0,14029.5735490295,4491,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 3000K (108-1269),VFL540 SE LED - 108-1269,108-1269,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-36/36W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1269,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,106.67619047619,0,14029.5735490295,4480.4,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 4000K (108-1270),VFL540 SE LED - 108-1270,108-1270,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-36/36W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1270,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,106.67619047619,0,14029.5735490295,4480.4,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 36W 3000K (108-1271),VFL540 SE LED - 108-1271,108-1271,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-36/36W / 350 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1271,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,96.4333333333333,0,14029.5735490295,4050.2,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 36W 4000K (108-1272),VFL540 SE LED - 108-1272,108-1272,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-36/36W / 350 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1272,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,96.4333333333333,0,14029.5735490295,4050.2,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 3000K (108-1273),VFL540 SE LED - 108-1273,108-1273,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-36/36W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1273,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,108.314285714286,0,14029.5735490295,4549.2,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 4000K (108-1274),VFL540 SE LED - 108-1274,108-1274,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-36/36W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1274,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,108.314285714286,0,14029.5735490295,4549.2,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 36W 3000K (108-1275),VFL540 SE LED - 108-1275,108-1275,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-36/36W / 350 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1275,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,104.347619047619,0,14029.5735490295,4382.6,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 36W 4000K (108-1276),VFL540 SE LED - 108-1276,108-1276,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-36/36W / 350 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1276,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,104.347619047619,0,14029.5735490295,4382.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 48W 3000K (108-1277),VFL540 SE LED - 108-1277,108-1277,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-48/48W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1277,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,54,1,0,1,1,1,54,110.890740740741,0,14029.5735490295,5988.1,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,60,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 48W 4000K (108-1278),VFL540 SE LED - 108-1278,108-1278,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-48/48W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1278,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,54,1,0,1,1,1,54,110.890740740741,0,14029.5735490295,5988.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,60,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 48W 3000K (108-1279),VFL540 SE LED - 108-1279,108-1279,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-48/48W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1279,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,54,1,0,1,1,1,54,110.627777777778,0,14029.5735490295,5973.9,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,60,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 48W 4000K (108-1280),VFL540 SE LED - 108-1280,108-1280,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-48/48W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1280,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,54,1,0,1,1,1,54,110.627777777778,0,14029.5735490295,5973.9,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,60,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 48W 3000K (108-1281),VFL540 SE LED - 108-1281,108-1281,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-48/48W / 350 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1281,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,54,1,0,1,1,1,54,100.003703703704,0,14029.5735490295,5400.2,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,60,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 48W 4000K (108-1282),VFL540 SE LED - 108-1282,108-1282,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-48/48W / 350 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1282,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,54,1,0,1,1,1,54,100.003703703704,0,14029.5735490295,5400.2,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,60,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 48W 3000K (108-1283),VFL540 SE LED - 108-1283,108-1283,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-48/48W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1283,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,54,1,0,1,1,1,54,112.325925925926,0,14029.5735490295,6065.6,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,60,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 48W 4000K (108-1284),VFL540 SE LED - 108-1284,108-1284,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-48/48W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1284,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,54,1,0,1,1,1,54,112.325925925926,0,14029.5735490295,6065.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,60,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 48W 3000K (108-1285),VFL540 SE LED - 108-1285,108-1285,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-48/48W / 350 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1285,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,54,1,0,1,1,1,54,108.212962962963,0,14029.5735490295,5843.5,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,60,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 48W 4000K (108-1286),VFL540 SE LED - 108-1286,108-1286,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-48/48W / 350 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1286,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,54,1,0,1,1,1,54,108.212962962963,0,14029.5735490295,5843.5,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,60,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Fußgängerüberweg Rechtsverkehr 72W 3000K (108-1993),VFL540 SE LED - 108-1993,108-1993,"Fußgängerüberweg, Rechtsverkehr [P45R] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1993,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,94.4296296296296,0,14029.5735490295,7648.8,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Fußgängerüberweg Rechtsverkehr 72W 4000K (108-1994),VFL540 SE LED - 108-1994,108-1994,"Fußgängerüberweg, Rechtsverkehr [P45R] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1994,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,94.4296296296296,0,14029.5735490295,7648.8,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Fußgängerüberweg Rechtsverkehr 96W 3000K (108-1997),VFL540 SE LED - 108-1997,108-1997,"Fußgängerüberweg, Rechtsverkehr [P45R] - LED-48/96W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1997,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,93.5605504587156,0,14029.5735490295,10198.1,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Fußgängerüberweg Rechtsverkehr 96W 4000K (108-1998),VFL540 SE LED - 108-1998,108-1998,"Fußgängerüberweg, Rechtsverkehr [P45R] - LED-48/96W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-1998,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,93.5605504587156,0,14029.5735490295,10198.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 108W 3000K (108-2068),VFL540 SE LED - 108-2068,108-2068,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2068,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,99.3483606557377,0,14029.5735490295,12120.5,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 108W 4000K (108-2069),VFL540 SE LED - 108-2069,108-2069,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2069,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,114.632786885246,0,14029.5735490295,13985.2,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 108W 3000K (108-2070),VFL540 SE LED - 108-2070,108-2070,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2070,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,104.6,0,14029.5735490295,12761.2,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 108W 4000K (108-2071),VFL540 SE LED - 108-2071,108-2071,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2071,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,120.691803278689,0,14029.5735490295,14724.4,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 108W 3000K (108-2072),VFL540 SE LED - 108-2072,108-2072,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2072,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,108.115573770492,0,14029.5735490295,13190.1,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 108W 4000K (108-2073),VFL540 SE LED - 108-2073,108-2073,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2073,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,124.749180327869,0,14029.5735490295,15219.4,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 108W 3000K (108-2074),VFL540 SE LED - 108-2074,108-2074,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2074,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,109.339344262295,0,14029.5735490295,13339.4,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 108W 4000K (108-2075),VFL540 SE LED - 108-2075,108-2075,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2075,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,126.160655737705,0,14029.5735490295,15391.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 108W 3000K (108-2076),VFL540 SE LED - 108-2076,108-2076,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2076,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,108.255737704918,0,14029.5735490295,13207.2,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 108W 4000K (108-2077),VFL540 SE LED - 108-2077,108-2077,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2077,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,124.910655737705,0,14029.5735490295,15239.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 144W 3000K (108-2078),VFL540 SE LED - 108-2078,108-2078,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-48/144W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2078,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,99.7574074074074,0,14029.5735490295,16160.7,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 144W 4000K (108-2079),VFL540 SE LED - 108-2079,108-2079,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-48/144W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2079,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,115.104320987654,0,14029.5735490295,18646.9,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 144W 3000K (108-2080),VFL540 SE LED - 108-2080,108-2080,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-48/144W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2080,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,105.03024691358,0,14029.5735490295,17014.9,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 144W 4000K (108-2081),VFL540 SE LED - 108-2081,108-2081,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-48/144W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2081,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,121.188271604938,0,14029.5735490295,19632.5,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 144W 3000K (108-2082),VFL540 SE LED - 108-2082,108-2082,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-48/144W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2082,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,108.56049382716,0,14029.5735490295,17586.8,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 144W 4000K (108-2083),VFL540 SE LED - 108-2083,108-2083,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-48/144W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2083,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,125.262345679012,0,14029.5735490295,20292.5,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 144W 3000K (108-2084),VFL540 SE LED - 108-2084,108-2084,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-48/144W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2084,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,109.78950617284,0,14029.5735490295,17785.9,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 144W 4000K (108-2085),VFL540 SE LED - 108-2085,108-2085,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-48/144W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2085,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,126.68024691358,0,14029.5735490295,20522.2,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 144W 3000K (108-2086),VFL540 SE LED - 108-2086,108-2086,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-48/144W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2086,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,108.701234567901,0,14029.5735490295,17609.6,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 144W 4000K (108-2087),VFL540 SE LED - 108-2087,108-2087,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-48/144W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2087,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,125.424691358025,0,14029.5735490295,20318.8,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 2700K (108-2422),VFL540 SE LED - 108-2422,108-2422,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-36/36W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2422,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,100.171428571429,0,14029.5735490295,4207.2,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 72W 2700K (108-2423),VFL540 SE LED - 108-2423,108-2423,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2423,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,92.1851851851852,0,14029.5735490295,7467,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 108W 2700K (108-2424),VFL540 SE LED - 108-2424,108-2424,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2424,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,102.57131147541,0,14029.5735490295,12513.7,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 48W 2700K (108-2425),VFL540 SE LED - 108-2425,108-2425,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-48/48W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2425,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,133.561904761905,0,14029.5735490295,5609.6,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 96W 2700K (108-2426),VFL540 SE LED - 108-2426,108-2426,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-48/96W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2426,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,91.3394495412844,0,14029.5735490295,9956,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 144W 2700K (108-2427),VFL540 SE LED - 108-2427,108-2427,Asymmetrisch Seitlich [S60] - LED-48/144W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2427,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,102.993209876543,0,14029.5735490295,16684.9,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 2700K (108-2428),VFL540 SE LED - 108-2428,108-2428,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-36/36W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2428,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,101.469047619048,0,14029.5735490295,4261.7,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 72W 2700K (108-2429),VFL540 SE LED - 108-2429,108-2429,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2429,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,93.5703703703704,0,14029.5735490295,7579.2,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 108W 2700K (108-2430),VFL540 SE LED - 108-2430,108-2430,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2430,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,103.731967213115,0,14029.5735490295,12655.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 48W 2700K (108-2431),VFL540 SE LED - 108-2431,108-2431,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-48/48W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2431,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,135.292857142857,0,14029.5735490295,5682.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 96W 2700K (108-2432),VFL540 SE LED - 108-2432,108-2432,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-48/96W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2432,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,92.7119266055046,0,14029.5735490295,10105.6,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 144W 2700K (108-2433),VFL540 SE LED - 108-2433,108-2433,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-48/144W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2433,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,104.159259259259,0,14029.5735490295,16873.8,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 2700K (108-2434),VFL540 SE LED - 108-2434,108-2434,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-36/36W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2434,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,99.9357142857143,0,14029.5735490295,4197.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 72W 2700K (108-2435),VFL540 SE LED - 108-2435,108-2435,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2435,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,91.9197530864197,0,14029.5735490295,7445.5,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 108W 2700K (108-2436),VFL540 SE LED - 108-2436,108-2436,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2436,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,102.704098360656,0,14029.5735490295,12529.9,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 48W 2700K (108-2437),VFL540 SE LED - 108-2437,108-2437,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-48/48W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2437,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,133.247619047619,0,14029.5735490295,5596.4,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 96W 2700K (108-2438),VFL540 SE LED - 108-2438,108-2438,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-48/96W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2438,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,91.0761467889908,0,14029.5735490295,9927.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 144W 2700K (108-2439),VFL540 SE LED - 108-2439,108-2439,Asymmetrisch Seitlich [S70] - LED-48/144W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2439,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,103.127160493827,0,14029.5735490295,16706.6,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 36W 2700K (108-2440),VFL540 SE LED - 108-2440,108-2440,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-36/36W / 350 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2440,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,97.752380952381,0,14029.5735490295,4105.6,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 72W 2700K (108-2441),VFL540 SE LED - 108-2441,108-2441,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2441,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,88.3407407407407,0,14029.5735490295,7155.6,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 108W 2700K (108-2442),VFL540 SE LED - 108-2442,108-2442,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2442,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,99.2352459016393,0,14029.5735490295,12106.7,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 48W 2700K (108-2443),VFL540 SE LED - 108-2443,108-2443,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-48/48W / 350 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2443,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,130.338095238095,0,14029.5735490295,5474.2,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 96W 2700K (108-2444),VFL540 SE LED - 108-2444,108-2444,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-48/96W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2444,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,87.5302752293578,0,14029.5735490295,9540.8,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 144W 2700K (108-2445),VFL540 SE LED - 108-2445,108-2445,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-48/144W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2445,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,99.6438271604938,0,14029.5735490295,16142.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 36W 2700K (108-2446),VFL540 SE LED - 108-2446,108-2446,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-36/36W / 350 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2446,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,90.3380952380952,0,14029.5735490295,3794.2,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 72W 2700K (108-2447),VFL540 SE LED - 108-2447,108-2447,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2447,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,82.4987654320988,0,14029.5735490295,6682.4,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 108W 2700K (108-2448),VFL540 SE LED - 108-2448,108-2448,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2448,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,122,1,0,1,1,1,122,94.2532786885246,0,14029.5735490295,11498.9,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 48W 2700K (108-2449),VFL540 SE LED - 108-2449,108-2449,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-48/48W / 350 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2449,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,42,1,0,1,1,1,42,120.452380952381,0,14029.5735490295,5059,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 96W 2700K (108-2450),VFL540 SE LED - 108-2450,108-2450,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-48/96W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2450,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,81.7412844036697,0,14029.5735490295,8909.8,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Vorwärts Mediumstrahlend 144W 2700K (108-2451),VFL540 SE LED - 108-2451,108-2451,"Asymmetrisch Vorwärts, Mediumstrahlend [A60] - LED-48/144W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2451,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,162,1,0,1,1,1,162,94.6413580246914,0,14029.5735490295,15331.9,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,180,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Fußgängerüberweg Rechtsverkehr 72W 2700K (108-2452),VFL540 SE LED - 108-2452,108-2452,"Fußgängerüberweg, Rechtsverkehr [P45R] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2452,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,81,1,0,1,1,1,81,89.4592592592593,0,14029.5735490295,7246.2,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,90,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Fußgängerüberweg Rechtsverkehr 96W 2700K (108-2453),VFL540 SE LED - 108-2453,108-2453,"Fußgängerüberweg, Rechtsverkehr [P45R] - LED-48/96W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC_R_ Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, je nach Leistung, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/vfl540-se-led/108-2453,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,300,730,101,6000,109,1,0,1,1,1,109,88.6385321100917,0,14029.5735490295,9661.6,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,121.111111111111,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910

