,Modell##OTHER##,HerstellerSpezifikationscode##OTHER##,Typenkommentare##OTHER##,Beschreibung##OTHER##,HerstellerURLProduktSpezifische##OTHER##,Hersteller##OTHER##,URL##OTHER##,HerstellerGesamtbreite##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerEinbautiefe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerBauhöhe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerHöheVonFFL##LENGTH##MILLIMETERS,Gesamtleistung##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Verlust durch Oberflächenabnutzung##OTHER##,Temperaturfarbe##OTHER##,Temperaturabfall##OTHER##,Lichtverlustfaktor insgesamt##OTHER##,Spannungsabfall##OTHER##,Wattzahl##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Wirkungsgrad##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT,Farbtemperaturverschiebung bei Dämpfen der Lampe##OTHER##,Lichtstärke##ELECTRICAL_LUMINOUS_INTENSITY##CANDELAS,Lichtstrom##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Leuchtenverschmutzung##OTHER##,Anfängliche Farbtemperatur##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Anfangsfarbe##OTHER##,Beleuchtungsstärke##ELECTRICAL_ILLUMINANCE##LUX,Farbfilter##OTHER##,Größe des Lichtquellensymbols##LENGTH##MILLIMETERS,Eingabemethode für Lichtverlust##OTHER##,Lichtverlustfaktor##OTHER##,Lampenneigungsverlust##OTHER##,Lichtstromabfall der Lampe##OTHER##,Eingabemethode für Anfangs-Lichtintensität##OTHER##,Anfangsintensität##OTHER##,Lastklassifizierung##OTHER##,LeuchtenkorpusMaterial##OTHER##,SelbstleuchtendMaterial##OTHER##,Elektrische Spannung##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Verlust an Vorschaltgerät##OTHER##,Entfernung##LENGTH##MILLIMETERS,Scheinlast##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Leistungsfaktor##OTHER##,Uniclass2015Code##OTHER##,Uniclass2015Title##OTHER##,Uniclass2015Version##OTHER##,IfcExportAs##OTHER##,IfcExportType##OTHER##,ErstelltVon##OTHER##,ErstelltVonURL##OTHER##,Änderungsdatum##CURRENCY##CURRENCY
Symmetrisch 24W 3000K (115-1241),ZFT430 LED FT - 115-1241,115-1241,Symmetrisch [C60] - LED-FT-24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft430-led-ft/115-1241,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,170,170,648,6000,27,1,0,1,1,1,27,96.6592592592593,0,14029.5735490295,2609.8,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 24W 4000K (115-1242),ZFT430 LED FT - 115-1242,115-1242,Symmetrisch [C60] - LED-FT-24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft430-led-ft/115-1242,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,170,170,648,6000,27,1,0,1,1,1,27,100.781481481481,0,14029.5735490295,2721.1,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 12W 3000K (115-1343),ZFT430 LED FT - 115-1343,115-1343,Symmetrisch [C60] - LED-FT-12W / 350 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft430-led-ft/115-1343,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,170,170,648,6000,15,1,0,1,1,1,15,84.52,0,14029.5735490295,1267.8,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,16.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 12W 4000K (115-1344),ZFT430 LED FT - 115-1344,115-1344,Symmetrisch [C60] - LED-FT-12W / 350 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft430-led-ft/115-1344,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,170,170,648,6000,15,1,0,1,1,1,15,89.0533333333333,0,14029.5735490295,1335.8,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,16.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch Entblendet 12W 3000K (115-1531),ZFT430 LED FT - 115-1531,115-1531,"Symmetrisch, Entblendet [C50] - LED-FT-12W / 350 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft430-led-ft/115-1531,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,170,170,648,6000,15,1,0,1,1,1,15,113.2,0,14029.5735490295,1698,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,16.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch Entblendet 12W 4000K (115-1532),ZFT430 LED FT - 115-1532,115-1532,"Symmetrisch, Entblendet [C50] - LED-FT-12W / 350 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft430-led-ft/115-1532,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,170,170,648,6000,15,1,0,1,1,1,15,119.28,0,14029.5735490295,1789.2,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,16.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch Entblendet 24W 3000K (115-1535),ZFT430 LED FT - 115-1535,115-1535,"Symmetrisch, Entblendet [C50] - LED-FT-24W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft430-led-ft/115-1535,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,170,170,648,6000,27,1,0,1,1,1,27,129.462962962963,0,14029.5735490295,3495.5,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch Entblendet 24W 4000K (115-1536),ZFT430 LED FT - 115-1536,115-1536,"Symmetrisch, Entblendet [C50] - LED-FT-24W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft430-led-ft/115-1536,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,170,170,648,6000,27,1,0,1,1,1,27,134.985185185185,0,14029.5735490295,3644.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch Entblendet 12W 2700K (115-1582),ZFT430 LED FT - 115-1582,115-1582,"Symmetrisch, Entblendet [C50] - LED-FT-12W / 350 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft430-led-ft/115-1582,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,170,170,648,6000,15,1,0,1,1,1,15,106.026666666667,0,14029.5735490295,1590.4,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,16.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch Entblendet 24W 2700K (115-1583),ZFT430 LED FT - 115-1583,115-1583,"Symmetrisch, Entblendet [C50] - LED-FT-24W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft430-led-ft/115-1583,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,170,170,648,6000,27,1,0,1,1,1,27,124.248148148148,0,14029.5735490295,3354.7,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 12W 2700K (115-1585),ZFT430 LED FT - 115-1585,115-1585,Symmetrisch [C60] - LED-FT-12W / 350 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft430-led-ft/115-1585,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,170,170,648,6000,15,1,0,1,1,1,15,79.16,0,14029.5735490295,1187.4,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,16.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 24W 2700K (115-1586),ZFT430 LED FT - 115-1586,115-1586,Symmetrisch [C60] - LED-FT-24W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft430-led-ft/115-1586,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,170,170,648,6000,27,1,0,1,1,1,27,92.7666666666667,0,14029.5735490295,2504.7,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910

