,Modell##OTHER##,HerstellerSpezifikationscode##OTHER##,Typenkommentare##OTHER##,Beschreibung##OTHER##,HerstellerURLProduktSpezifische##OTHER##,Hersteller##OTHER##,URL##OTHER##,HerstellerGesamtbreite##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerEinbautiefe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerBauhöhe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerHöheVonFFL##LENGTH##MILLIMETERS,Gesamtleistung##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Verlust durch Oberflächenabnutzung##OTHER##,Temperaturfarbe##OTHER##,Temperaturabfall##OTHER##,Lichtverlustfaktor insgesamt##OTHER##,Spannungsabfall##OTHER##,Wattzahl##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Wirkungsgrad##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT,Farbtemperaturverschiebung bei Dämpfen der Lampe##OTHER##,Lichtstärke##ELECTRICAL_LUMINOUS_INTENSITY##CANDELAS,Lichtstrom##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Leuchtenverschmutzung##OTHER##,Anfängliche Farbtemperatur##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Anfangsfarbe##OTHER##,Beleuchtungsstärke##ELECTRICAL_ILLUMINANCE##LUX,Farbfilter##OTHER##,Größe des Lichtquellensymbols##LENGTH##MILLIMETERS,Eingabemethode für Lichtverlust##OTHER##,Lichtverlustfaktor##OTHER##,Lampenneigungsverlust##OTHER##,Lichtstromabfall der Lampe##OTHER##,Eingabemethode für Anfangs-Lichtintensität##OTHER##,Anfangsintensität##OTHER##,Lastklassifizierung##OTHER##,LeuchtenkorpusMaterial##OTHER##,SelbstleuchtendMaterial##OTHER##,Elektrische Spannung##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Verlust an Vorschaltgerät##OTHER##,Entfernung##LENGTH##MILLIMETERS,Scheinlast##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Leistungsfaktor##OTHER##,Uniclass2015Code##OTHER##,Uniclass2015Title##OTHER##,Uniclass2015Version##OTHER##,IfcExportAs##OTHER##,IfcExportType##OTHER##,ErstelltVon##OTHER##,ErstelltVonURL##OTHER##,Änderungsdatum##CURRENCY##CURRENCY
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 36W 3000K (115-1308),ZFT464 LED - 115-1308,115-1308,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/36W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft464-led/115-1308,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,648,6000,43,1,0,1,1,1,43,91.4744186046512,0,14029.5735490295,3933.4,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 36W 4000K (115-1309),ZFT464 LED - 115-1309,115-1309,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/36W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft464-led/115-1309,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,648,6000,43,1,0,1,1,1,43,91.4744186046512,0,14029.5735490295,3933.4,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 3000K (115-1310),ZFT464 LED - 115-1310,115-1310,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/36W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft464-led/115-1310,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,648,6000,43,1,0,1,1,1,43,87.7348837209302,0,14029.5735490295,3772.6,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 4000K (115-1311),ZFT464 LED - 115-1311,115-1311,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/36W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft464-led/115-1311,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,648,6000,43,1,0,1,1,1,43,87.7348837209302,0,14029.5735490295,3772.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 54W 3000K (115-1349),ZFT464 LED - 115-1349,115-1349,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/54W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft464-led/115-1349,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,648,6000,59,1,0,1,1,1,59,105.716949152542,0,14029.5735490295,6237.3,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 54W 4000K (115-1350),ZFT464 LED - 115-1350,115-1350,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/54W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft464-led/115-1350,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,648,6000,59,1,0,1,1,1,59,121.981355932203,0,14029.5735490295,7196.9,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 54W 3000K (115-1351),ZFT464 LED - 115-1351,115-1351,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/54W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft464-led/115-1351,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,648,6000,59,1,0,1,1,1,59,101.394915254237,0,14029.5735490295,5982.3,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 54W 4000K (115-1352),ZFT464 LED - 115-1352,115-1352,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/54W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft464-led/115-1352,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,648,6000,59,1,0,1,1,1,59,116.994915254237,0,14029.5735490295,6902.7,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 2700K (115-1609),ZFT464 LED - 115-1609,115-1609,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/36W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft464-led/115-1609,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,648,6000,43,1,0,1,1,1,43,83.1186046511628,0,14029.5735490295,3574.1,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 54W 2700K (115-1610),ZFT464 LED - 115-1610,115-1610,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/54W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft464-led/115-1610,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,648,6000,59,1,0,1,1,1,59,96.1966101694915,0,14029.5735490295,5675.6,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 36W 2700K (115-1611),ZFT464 LED - 115-1611,115-1611,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/36W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft464-led/115-1611,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,648,6000,43,1,0,1,1,1,43,86.6604651162791,0,14029.5735490295,3726.4,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 54W 2700K (115-1612),ZFT464 LED - 115-1612,115-1612,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/54W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft464-led/115-1612,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,648,6000,59,1,0,1,1,1,59,100.294915254237,0,14029.5735490295,5917.4,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910

