,Modell##OTHER##,HerstellerSpezifikationscode##OTHER##,Typenkommentare##OTHER##,Beschreibung##OTHER##,HerstellerURLProduktSpezifische##OTHER##,Hersteller##OTHER##,URL##OTHER##,HerstellerGesamtbreite##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerEinbautiefe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerBauhöhe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerHöheVonFFL##LENGTH##MILLIMETERS,Gesamtleistung##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Verlust durch Oberflächenabnutzung##OTHER##,Temperaturfarbe##OTHER##,Temperaturabfall##OTHER##,Lichtverlustfaktor insgesamt##OTHER##,Spannungsabfall##OTHER##,Wattzahl##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Wirkungsgrad##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT,Farbtemperaturverschiebung bei Dämpfen der Lampe##OTHER##,Lichtstärke##ELECTRICAL_LUMINOUS_INTENSITY##CANDELAS,Lichtstrom##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Leuchtenverschmutzung##OTHER##,Anfängliche Farbtemperatur##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Anfangsfarbe##OTHER##,Beleuchtungsstärke##ELECTRICAL_ILLUMINANCE##LUX,Farbfilter##OTHER##,Größe des Lichtquellensymbols##LENGTH##MILLIMETERS,Eingabemethode für Lichtverlust##OTHER##,Lichtverlustfaktor##OTHER##,Lampenneigungsverlust##OTHER##,Lichtstromabfall der Lampe##OTHER##,Eingabemethode für Anfangs-Lichtintensität##OTHER##,Anfangsintensität##OTHER##,Lastklassifizierung##OTHER##,LeuchtenkorpusMaterial##OTHER##,SelbstleuchtendMaterial##OTHER##,Elektrische Spannung##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Verlust an Vorschaltgerät##OTHER##,Entfernung##LENGTH##MILLIMETERS,Scheinlast##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Leistungsfaktor##OTHER##,Uniclass2015Code##OTHER##,Uniclass2015Title##OTHER##,Uniclass2015Version##OTHER##,IfcExportAs##OTHER##,IfcExportType##OTHER##,ErstelltVon##OTHER##,ErstelltVonURL##OTHER##,Änderungsdatum##CURRENCY##CURRENCY
Symmetrisch 24W 3000K (115-1353),ZFT470 LED FT - 115-1353,115-1353,Symmetrisch [C60] - LED-FT-24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft470-led-ft/115-1353,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,27,1,0,1,1,1,27,126.088888888889,0,14029.5735490295,3404.4,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 24W 4000K (115-1354),ZFT470 LED FT - 115-1354,115-1354,Symmetrisch [C60] - LED-FT-24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft470-led-ft/115-1354,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,27,1,0,1,1,1,27,131.466666666667,0,14029.5735490295,3549.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 37W 3000K (115-1355),ZFT470 LED FT - 115-1355,115-1355,Symmetrisch [C60] - LED-FT-37W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft470-led-ft/115-1355,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,42,1,0,1,1,1,42,122.545238095238,0,14029.5735490295,5146.9,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 37W 4000K (115-1356),ZFT470 LED FT - 115-1356,115-1356,Symmetrisch [C60] - LED-FT-37W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft470-led-ft/115-1356,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,42,1,0,1,1,1,42,127.828571428571,0,14029.5735490295,5368.8,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch Entblendet 24W 3000K (115-1549),ZFT470 LED FT - 115-1549,115-1549,"Symmetrisch, Entblendet [C50] - LED-FT-24W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft470-led-ft/115-1549,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,27,1,0,1,1,1,27,123.907407407407,0,14029.5735490295,3345.5,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch Entblendet 24W 4000K (115-1550),ZFT470 LED FT - 115-1550,115-1550,"Symmetrisch, Entblendet [C50] - LED-FT-24W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft470-led-ft/115-1550,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,27,1,0,1,1,1,27,129.192592592593,0,14029.5735490295,3488.2,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch Entblendet 37W 3000K (115-1551),ZFT470 LED FT - 115-1551,115-1551,"Symmetrisch, Entblendet [C50] - LED-FT-37W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft470-led-ft/115-1551,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,42,1,0,1,1,1,42,120.42619047619,0,14029.5735490295,5057.9,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch Entblendet 37W 4000K (115-1552),ZFT470 LED FT - 115-1552,115-1552,"Symmetrisch, Entblendet [C50] - LED-FT-37W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft470-led-ft/115-1552,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,42,1,0,1,1,1,42,125.619047619048,0,14029.5735490295,5276,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch Entblendet 24W 2700K (115-1595),ZFT470 LED FT - 115-1595,115-1595,"Symmetrisch, Entblendet [C50] - LED-FT-24W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft470-led-ft/115-1595,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,27,1,0,1,1,1,27,118.918518518519,0,14029.5735490295,3210.8,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch Entblendet 37W 2700K (115-1596),ZFT470 LED FT - 115-1596,115-1596,"Symmetrisch, Entblendet [C50] - LED-FT-37W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft470-led-ft/115-1596,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,42,1,0,1,1,1,42,115.709523809524,0,14029.5735490295,4859.8,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 24W 2700K (115-1597),ZFT470 LED FT - 115-1597,115-1597,Symmetrisch [C60] - LED-FT-24W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft470-led-ft/115-1597,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,27,1,0,1,1,1,27,121.011111111111,0,14029.5735490295,3267.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,30,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Symmetrisch 37W 2700K (115-1598),ZFT470 LED FT - 115-1598,115-1598,Symmetrisch [C60] - LED-FT-37W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft470-led-ft/115-1598,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,42,1,0,1,1,1,42,117.745238095238,0,14029.5735490295,4945.3,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,800,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,46.6666666666667,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910

