,Modell##OTHER##,HerstellerSpezifikationscode##OTHER##,Typenkommentare##OTHER##,Beschreibung##OTHER##,HerstellerURLProduktSpezifische##OTHER##,Hersteller##OTHER##,URL##OTHER##,HerstellerGesamtbreite##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerEinbautiefe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerBauhöhe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerHöheVonFFL##LENGTH##MILLIMETERS,Gesamtleistung##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Verlust durch Oberflächenabnutzung##OTHER##,Temperaturfarbe##OTHER##,Temperaturabfall##OTHER##,Lichtverlustfaktor insgesamt##OTHER##,Spannungsabfall##OTHER##,Wattzahl##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Wirkungsgrad##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT,Farbtemperaturverschiebung bei Dämpfen der Lampe##OTHER##,Lichtstärke##ELECTRICAL_LUMINOUS_INTENSITY##CANDELAS,Lichtstrom##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Leuchtenverschmutzung##OTHER##,Anfängliche Farbtemperatur##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Anfangsfarbe##OTHER##,Beleuchtungsstärke##ELECTRICAL_ILLUMINANCE##LUX,Farbfilter##OTHER##,Eingabemethode für Lichtverlust##OTHER##,Lichtverlustfaktor##OTHER##,Lampenneigungsverlust##OTHER##,Lichtstromabfall der Lampe##OTHER##,Eingabemethode für Anfangs-Lichtintensität##OTHER##,Anfangsintensität##OTHER##,Lastklassifizierung##OTHER##,LeuchtenkorpusMaterial##OTHER##,SelbstleuchtendMaterial##OTHER##,Elektrische Spannung##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Verlust an Vorschaltgerät##OTHER##,Entfernung##LENGTH##MILLIMETERS,Scheinlast##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Leistungsfaktor##OTHER##,Uniclass2015Code##OTHER##,Uniclass2015Title##OTHER##,Uniclass2015Version##OTHER##,IfcExportAs##OTHER##,IfcExportType##OTHER##,ErstelltVon##OTHER##,ErstelltVonURL##OTHER##,Änderungsdatum##CURRENCY##CURRENCY
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 54W 3000K (115-1312),ZFT474 LED - 115-1312,115-1312,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/54W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft474-led/115-1312,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,59,1,0,1,1,1,59,107.313559322034,0,14029.5735490295,6331.5,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 54W 4000K (115-1313),ZFT474 LED - 115-1313,115-1313,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/54W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft474-led/115-1313,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,59,1,0,1,1,1,59,123.823728813559,0,14029.5735490295,7305.6,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 54W 3000K (115-1314),ZFT474 LED - 115-1314,115-1314,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/54W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft474-led/115-1314,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,59,1,0,1,1,1,59,107.383050847458,0,14029.5735490295,6335.6,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 54W 4000K (115-1315),ZFT474 LED - 115-1315,115-1315,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/54W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft474-led/115-1315,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,59,1,0,1,1,1,59,123.905084745763,0,14029.5735490295,7310.4,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 36W 3000K (115-1357),ZFT474 LED - 115-1357,115-1357,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/36W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft474-led/115-1357,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,43,1,0,1,1,1,43,92.8558139534884,0,14029.5735490295,3992.8,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 36W 4000K (115-1358),ZFT474 LED - 115-1358,115-1358,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/36W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft474-led/115-1358,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,43,1,0,1,1,1,43,92.8558139534884,0,14029.5735490295,3992.8,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 3000K (115-1359),ZFT474 LED - 115-1359,115-1359,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/36W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft474-led/115-1359,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,43,1,0,1,1,1,43,92.9162790697674,0,14029.5735490295,3995.4,1,3000,0,1510.13072866394,16777215,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 4000K (115-1360),ZFT474 LED - 115-1360,115-1360,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/36W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft474-led/115-1360,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,43,1,0,1,1,1,43,92.9162790697674,0,14029.5735490295,3995.4,1,4000,0,1510.13072866394,16777215,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 36W 2700K (115-1613),ZFT474 LED - 115-1613,115-1613,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/36W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft474-led/115-1613,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,43,1,0,1,1,1,43,88.0255813953488,0,14029.5735490295,3785.1,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich 54W 2700K (115-1614),ZFT474 LED - 115-1614,115-1614,Asymmetrisch Seitlich [S65] - LED-18/54W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft474-led/115-1614,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,59,1,0,1,1,1,59,101.876271186441,0,14029.5735490295,6010.7,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 36W 2700K (115-1615),ZFT474 LED - 115-1615,115-1615,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/36W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft474-led/115-1615,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,43,1,0,1,1,1,43,87.9697674418605,0,14029.5735490295,3782.7,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,47.7777777777778,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
Asymmetrisch Seitlich Breitstrahlend 54W 2700K (115-1621),ZFT474 LED - 115-1621,115-1621,"Asymmetrisch Seitlich, Breitstrahlend [R65] - LED-18/54W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/zft474-led/115-1621,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,250,250,708,6000,59,1,0,1,1,1,59,101.810169491525,0,14029.5735490295,6006.8,1,2700,0,1510.13072866394,16777215,0,0,1,1,0,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,230,1,3048,65.5555555555556,0.9,Pr_70_70_48_02,Area floodlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200910
