,Modell##OTHER##,HerstellerSpezifikationscode##OTHER##,Typenkommentare##OTHER##,Beschreibung##OTHER##,HerstellerURLProduktSpezifische##OTHER##,Hersteller##OTHER##,URL##OTHER##,HerstellerGesamtbreite##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerEinbautiefe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerBauhöhe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerHöheVonFFL##LENGTH##MILLIMETERS,Gesamtleistung##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Vorgabe-Ansicht##LENGTH##MILLIMETERS,Lastklassifizierung##OTHER##,LeuchtenkorpusMaterial##OTHER##,SelbstleuchtendMaterial##OTHER##,Drehwinkel##ANGLE##DECIMAL DEGREES,Lichtquelle Parameter##Other##,Elektrische Spannung##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Scheinlast##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Leistungsfaktor##OTHER##,Uniclass2015Code##OTHER##,Uniclass2015Title##OTHER##,Uniclass2015Version##OTHER##,IfcExportAs##OTHER##,IfcExportType##OTHER##,ErstelltVon##OTHER##,ErstelltVonURL##OTHER##,Änderungsdatum##CURRENCY##CURRENCY
Symmetrisch Mediumstrahlend 24W 3000K (146-0411),FLC131 LED RAIL66 - 146-0411,146-0411,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0411,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0411,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 24W 3000K (146-0411+146-0645),FLC131 LED RAIL66 - 146-0411+146-0645,146-0411+146-0645,Wallwash [A20] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0411,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0411+146-0645,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 24W 4000K (146-0412),FLC131 LED RAIL66 - 146-0412,146-0412,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0412,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0412,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 24W 4000K (146-0412+146-0645),FLC131 LED RAIL66 - 146-0412+146-0645,146-0412+146-0645,Wallwash [A20] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0412,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0412+146-0645,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 24W 3000K (146-0414),FLC131 LED RAIL66 - 146-0414,146-0414,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0414,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0414,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 24W 3000K (146-0414+146-0418),FLC131 LED RAIL66 - 146-0414+146-0418,146-0414+146-0418,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0414,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0414+146-0418,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 24W 4000K (146-0415),FLC131 LED RAIL66 - 146-0415,146-0415,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0415,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0415,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 24W 4000K (146-0415+146-0418),FLC131 LED RAIL66 - 146-0415+146-0418,146-0415+146-0418,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0415,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0415+146-0418,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 24W 3000K (146-0530),FLC131 LED RAIL66 - 146-0530,146-0530,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0530,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0530,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 24W 4000K (146-0531),FLC131 LED RAIL66 - 146-0531,146-0531,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0531,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0531,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 24W 3000K (146-0533),FLC131 LED RAIL66 - 146-0533,146-0533,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0533,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0533,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 24W 3000K (146-0533+146-0418),FLC131 LED RAIL66 - 146-0533+146-0418,146-0533+146-0418,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-12/24W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0533,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0533+146-0418,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 24W 4000K (146-0534),FLC131 LED RAIL66 - 146-0534,146-0534,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0534,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0534,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 24W 4000K (146-0534+146-0418),FLC131 LED RAIL66 - 146-0534+146-0418,146-0534+146-0418,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-12/24W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0534,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0534+146-0418,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 24W 2700K (146-0980),FLC131 LED RAIL66 - 146-0980,146-0980,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0980,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0980,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 24W 2700K (146-0981),FLC131 LED RAIL66 - 146-0981,146-0981,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0981,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0981,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 24W 2700K (146-0981+146-0645),FLC131 LED RAIL66 - 146-0981+146-0645,146-0981+146-0645,Wallwash [A20] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0981,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0981+146-0645,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 24W 2700K (146-0982),FLC131 LED RAIL66 - 146-0982,146-0982,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0982,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0982,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 24W 2700K (146-0982+146-0418),FLC131 LED RAIL66 - 146-0982+146-0418,146-0982+146-0418,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0982,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0982+146-0418,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 24W 2700K (146-0983),FLC131 LED RAIL66 - 146-0983,146-0983,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0983,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0983,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 24W 2700K (146-0983+146-0418),FLC131 LED RAIL66 - 146-0983+146-0418,146-0983+146-0418,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-12/24W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc131-led-rail66/146-0983,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,314,0,28,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC131_LED_RAIL66 : FLC131 LED RAIL66 - 146-0983+146-0418,230,31.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913

