,Modell##OTHER##,HerstellerSpezifikationscode##OTHER##,Typenkommentare##OTHER##,Beschreibung##OTHER##,HerstellerURLProduktSpezifische##OTHER##,Hersteller##OTHER##,URL##OTHER##,HerstellerGesamtbreite##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerEinbautiefe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerBauhöhe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerHöheVonFFL##LENGTH##MILLIMETERS,Gesamtleistung##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Vorgabe-Ansicht##LENGTH##MILLIMETERS,Lastklassifizierung##OTHER##,LeuchtenkorpusMaterial##OTHER##,SelbstleuchtendMaterial##OTHER##,Drehwinkel##ANGLE##DECIMAL DEGREES,Lichtquelle Parameter##Other##,Elektrische Spannung##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Scheinlast##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Leistungsfaktor##OTHER##,Uniclass2015Code##OTHER##,Uniclass2015Title##OTHER##,Uniclass2015Version##OTHER##,IfcExportAs##OTHER##,IfcExportType##OTHER##,ErstelltVon##OTHER##,ErstelltVonURL##OTHER##,Änderungsdatum##CURRENCY##CURRENCY
Symmetrisch Breitstrahlend 48W 2700K (146-0984),FLC141 LED RAIL66 - 146-0984,146-0984,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-0984,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-0984,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 48W 2700K (146-0985),FLC141 LED RAIL66 - 146-0985,146-0985,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-0985,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-0985,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 48W 2700K (146-0985+146-0646),FLC141 LED RAIL66 - 146-0985+146-0646,146-0985+146-0646,Wallwash [A20] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-0985,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-0985+146-0646,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 48W 2700K (146-0986),FLC141 LED RAIL66 - 146-0986,146-0986,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-0986,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-0986,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 48W 2700K (146-0986+146-0439),FLC141 LED RAIL66 - 146-0986+146-0439,146-0986+146-0439,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-0986,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-0986+146-0439,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 48W 2700K (146-0987),FLC141 LED RAIL66 - 146-0987,146-0987,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-0987,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-0987,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 48W 2700K (146-0987+146-0439),FLC141 LED RAIL66 - 146-0987+146-0439,146-0987+146-0439,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-0987,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-0987+146-0439,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 48W 3000K (146-7058),FLC141 LED RAIL66 - 146-7058,146-7058,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-7058,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-7058,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 48W 3000K (146-7058+146-0646),FLC141 LED RAIL66 - 146-7058+146-0646,146-7058+146-0646,Wallwash [A20] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-7058,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-7058+146-0646,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 48W 4000K (146-7059),FLC141 LED RAIL66 - 146-7059,146-7059,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-7059,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-7059,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 48W 4000K (146-7059+146-0646),FLC141 LED RAIL66 - 146-7059+146-0646,146-7059+146-0646,Wallwash [A20] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-7059,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-7059+146-0646,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 48W 3000K (146-7060),FLC141 LED RAIL66 - 146-7060,146-7060,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-7060,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-7060,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 48W 3000K (146-7060+146-0439),FLC141 LED RAIL66 - 146-7060+146-0439,146-7060+146-0439,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-7060,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-7060+146-0439,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 48W 4000K (146-7061),FLC141 LED RAIL66 - 146-7061,146-7061,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-7061,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-7061,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 48W 4000K (146-7061+146-0439),FLC141 LED RAIL66 - 146-7061+146-0439,146-7061+146-0439,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-7061,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-7061+146-0439,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 48W 3000K (146-7070),FLC141 LED RAIL66 - 146-7070,146-7070,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-7070,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-7070,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 48W 4000K (146-7071),FLC141 LED RAIL66 - 146-7071,146-7071,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-7071,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-7071,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 48W 3000K (146-7072),FLC141 LED RAIL66 - 146-7072,146-7072,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-7072,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-7072,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 48W 3000K (146-7072+146-0439),FLC141 LED RAIL66 - 146-7072+146-0439,146-7072+146-0439,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-7072,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-7072+146-0439,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 48W 4000K (146-7073),FLC141 LED RAIL66 - 146-7073,146-7073,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-7073,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-7073,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 48W 4000K (146-7073+146-0439),FLC141 LED RAIL66 - 146-7073+146-0439,146-7073+146-0439,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. Ausleger aus stranggepresstem Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.  Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc141-led-rail66/146-7073,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,242,70,352,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC141_LED_RAIL66 : FLC141 LED RAIL66 - 146-7073+146-0439,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913

