,Modell##OTHER##,HerstellerSpezifikationscode##OTHER##,Typenkommentare##OTHER##,Beschreibung##OTHER##,HerstellerURLProduktSpezifische##OTHER##,Hersteller##OTHER##,URL##OTHER##,HerstellerGesamtbreite##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerEinbautiefe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerBauhöhe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerHöheVonFFL##LENGTH##MILLIMETERS,Gesamtleistung##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Vorgabe-Ansicht##LENGTH##MILLIMETERS,Lastklassifizierung##OTHER##,LeuchtenkorpusMaterial##OTHER##,SelbstleuchtendMaterial##OTHER##,Drehwinkel##ANGLE##DECIMAL DEGREES,Lichtquelle Parameter##Other##,Elektrische Spannung##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Scheinlast##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Leistungsfaktor##OTHER##,Uniclass2015Code##OTHER##,Uniclass2015Title##OTHER##,Uniclass2015Version##OTHER##,IfcExportAs##OTHER##,IfcExportType##OTHER##,ErstelltVon##OTHER##,ErstelltVonURL##OTHER##,Änderungsdatum##CURRENCY##CURRENCY
Symmetrisch Mediumstrahlend 48W 3000K (139-1812),FLC240 LED - 139-1812,139-1812,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1812,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1812,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 48W 3000K (139-1812+139-1854),FLC240 LED - 139-1812+139-1854,139-1812+139-1854,Wallwash - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1812,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1812+139-1854,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 48W 4000K (139-1813),FLC240 LED - 139-1813,139-1813,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1813,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1813,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 48W 4000K (139-1813+139-1854),FLC240 LED - 139-1813+139-1854,139-1813+139-1854,Wallwash - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1813,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1813+139-1854,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 48W 3000K (139-1814),FLC240 LED - 139-1814,139-1814,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1814,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1814,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 48W 4000K (139-1815),FLC240 LED - 139-1815,139-1815,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1815,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1815,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 48W 3000K (139-1816),FLC240 LED - 139-1816,139-1816,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1816,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1816,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 48W 3000K (139-1816+139-1855),FLC240 LED - 139-1816+139-1855,139-1816+139-1855,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1816,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1816+139-1855,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 48W 4000K (139-1817),FLC240 LED - 139-1817,139-1817,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1817,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1817,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 48W 4000K (139-1817+139-1855),FLC240 LED - 139-1817+139-1855,139-1817+139-1855,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1817,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1817+139-1855,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 72W 3000K (139-1818),FLC240 LED - 139-1818,139-1818,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1818,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1818,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 72W 3000K (139-1818+139-1854),FLC240 LED - 139-1818+139-1854,139-1818+139-1854,Wallwash - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1818,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1818+139-1854,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 72W 4000K (139-1819),FLC240 LED - 139-1819,139-1819,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1819,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1819,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 72W 4000K (139-1819+139-1854),FLC240 LED - 139-1819+139-1854,139-1819+139-1854,Wallwash - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1819,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1819+139-1854,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 72W 3000K (139-1820),FLC240 LED - 139-1820,139-1820,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1820,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1820,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 72W 4000K (139-1821),FLC240 LED - 139-1821,139-1821,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1821,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1821,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 72W 3000K (139-1822),FLC240 LED - 139-1822,139-1822,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1822,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1822,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 72W 3000K (139-1822+139-1855),FLC240 LED - 139-1822+139-1855,139-1822+139-1855,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1822,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1822+139-1855,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 72W 4000K (139-1823),FLC240 LED - 139-1823,139-1823,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1823,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1823,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 72W 4000K (139-1823+139-1855),FLC240 LED - 139-1823+139-1855,139-1823+139-1855,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1823,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1823+139-1855,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 104W 3000K (139-1824),FLC240 LED - 139-1824,139-1824,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-24/104W / 1400 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1824,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1824,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 104W 3000K (139-1824+139-1854),FLC240 LED - 139-1824+139-1854,139-1824+139-1854,Wallwash - LED-24/104W / 1400 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1824,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1824+139-1854,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 104W 4000K (139-1825),FLC240 LED - 139-1825,139-1825,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-24/104W / 1400 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1825,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1825,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 104W 4000K (139-1825+139-1854),FLC240 LED - 139-1825+139-1854,139-1825+139-1854,Wallwash - LED-24/104W / 1400 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1825,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1825+139-1854,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 104W 3000K (139-1826),FLC240 LED - 139-1826,139-1826,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-24/104W / 1400 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1826,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1826,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 104W 4000K (139-1827),FLC240 LED - 139-1827,139-1827,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-24/104W / 1400 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1827,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1827,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 104W 3000K (139-1828),FLC240 LED - 139-1828,139-1828,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/104W / 1400 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1828,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1828,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 104W 3000K (139-1828+139-1855),FLC240 LED - 139-1828+139-1855,139-1828+139-1855,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/104W / 1400 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1828,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1828+139-1855,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 104W 4000K (139-1829),FLC240 LED - 139-1829,139-1829,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/104W / 1400 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1829,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1829,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 104W 4000K (139-1829+139-1855),FLC240 LED - 139-1829+139-1855,139-1829+139-1855,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/104W / 1400 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1829,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1829+139-1855,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 48W 3000K (139-1915),FLC240 LED - 139-1915,139-1915,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1915,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1915,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 48W 3000K (139-1915+139-1855),FLC240 LED - 139-1915+139-1855,139-1915+139-1855,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1915,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1915+139-1855,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 48W 4000K (139-1916),FLC240 LED - 139-1916,139-1916,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1916,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1916,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 48W 4000K (139-1916+139-1855),FLC240 LED - 139-1916+139-1855,139-1916+139-1855,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1916,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1916+139-1855,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 72W 3000K (139-1917),FLC240 LED - 139-1917,139-1917,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1917,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1917,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 72W 3000K (139-1917+139-1855),FLC240 LED - 139-1917+139-1855,139-1917+139-1855,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1917,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1917+139-1855,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 72W 4000K (139-1918),FLC240 LED - 139-1918,139-1918,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1918,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1918,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 72W 4000K (139-1918+139-1855),FLC240 LED - 139-1918+139-1855,139-1918+139-1855,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1918,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1918+139-1855,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 104W 3000K (139-1919),FLC240 LED - 139-1919,139-1919,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/104W / 1400 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1919,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1919,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 104W 3000K (139-1919+139-1855),FLC240 LED - 139-1919+139-1855,139-1919+139-1855,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/104W / 1400 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1919,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1919+139-1855,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 104W 4000K (139-1920),FLC240 LED - 139-1920,139-1920,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/104W / 1400 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1920,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1920,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 104W 4000K (139-1920+139-1855),FLC240 LED - 139-1920+139-1855,139-1920+139-1855,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/104W / 1400 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1920,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1920+139-1855,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 48W 3000K (139-1921),FLC240 LED - 139-1921,139-1921,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-24/48W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1921,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1921,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 48W 4000K (139-1922),FLC240 LED - 139-1922,139-1922,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-24/48W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1922,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1922,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 72W 3000K (139-1923),FLC240 LED - 139-1923,139-1923,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-24/72W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1923,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1923,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 72W 4000K (139-1924),FLC240 LED - 139-1924,139-1924,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-24/72W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1924,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1924,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 104W 3000K (139-1925),FLC240 LED - 139-1925,139-1925,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-24/104W / 1400 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1925,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1925,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 104W 4000K (139-1926),FLC240 LED - 139-1926,139-1926,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-24/104W / 1400 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-1926,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-1926,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 72W 2700K (139-2152),FLC240 LED - 139-2152,139-2152,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2152,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2152,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 72W 2700K (139-2152+139-1854),FLC240 LED - 139-2152+139-1854,139-2152+139-1854,Wallwash - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2152,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2152+139-1854,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 104W 2700K (139-2227),FLC240 LED - 139-2227,139-2227,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-24/104W / 1400 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2227,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2227,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 104W 2700K (139-2228),FLC240 LED - 139-2228,139-2228,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-24/104W / 1400 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2228,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2228,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 104W 2700K (139-2228+139-1854),FLC240 LED - 139-2228+139-1854,139-2228+139-1854,Wallwash - LED-24/104W / 1400 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2228,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2228+139-1854,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 104W 2700K (139-2229),FLC240 LED - 139-2229,139-2229,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-24/104W / 1400 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2229,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2229,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 72W 2700K (139-2249),FLC240 LED - 139-2249,139-2249,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2249,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2249,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 72W 2700K (139-2250),FLC240 LED - 139-2250,139-2250,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2250,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2250,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 48W 2700K (139-2251),FLC240 LED - 139-2251,139-2251,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2251,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2251,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 48W 2700K (139-2252),FLC240 LED - 139-2252,139-2252,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2252,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2252,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 48W 2700K (139-2252+139-1854),FLC240 LED - 139-2252+139-1854,139-2252+139-1854,Wallwash - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2252,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2252+139-1854,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 48W 2700K (139-2253),FLC240 LED - 139-2253,139-2253,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2253,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2253,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 48W 2700K (139-2265),FLC240 LED - 139-2265,139-2265,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2265,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2265,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 48W 2700K (139-2265+139-1855),FLC240 LED - 139-2265+139-1855,139-2265+139-1855,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2265,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2265+139-1855,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 48W 2700K (139-2266),FLC240 LED - 139-2266,139-2266,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2266,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2266,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 48W 2700K (139-2266+139-1855),FLC240 LED - 139-2266+139-1855,139-2266+139-1855,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/48W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2266,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,55,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2266+139-1855,230,61.1111111111111,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 72W 2700K (139-2272),FLC240 LED - 139-2272,139-2272,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2272,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2272,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 72W 2700K (139-2272+139-1855),FLC240 LED - 139-2272+139-1855,139-2272+139-1855,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2272,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2272+139-1855,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 72W 2700K (139-2273),FLC240 LED - 139-2273,139-2273,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2273,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2273,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 72W 2700K (139-2273+139-1855),FLC240 LED - 139-2273+139-1855,139-2273+139-1855,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/72W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2273,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2273+139-1855,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 104W 2700K (139-2278),FLC240 LED - 139-2278,139-2278,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/104W / 1400 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2278,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2278,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 104W 2700K (139-2278+139-1855),FLC240 LED - 139-2278+139-1855,139-2278+139-1855,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-24/104W / 1400 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2278,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2278+139-1855,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 104W 2700K (139-2280),FLC240 LED - 139-2280,139-2280,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/104W / 1400 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2280,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2280,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 104W 2700K (139-2280+139-1855),FLC240 LED - 139-2280+139-1855,139-2280+139-1855,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-24/104W / 1400 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_  Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc240-led/139-2280,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,340,190,410,0,115,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC240_LED : FLC240 LED - 139-2280+139-1855,230,127.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913

