,Modell##OTHER##,HerstellerSpezifikationscode##OTHER##,Typenkommentare##OTHER##,Beschreibung##OTHER##,HerstellerURLProduktSpezifische##OTHER##,Hersteller##OTHER##,URL##OTHER##,HerstellerGesamtbreite##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerEinbautiefe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerBauhöhe##LENGTH##MILLIMETERS,HerstellerHöheVonFFL##LENGTH##MILLIMETERS,Gesamtleistung##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Vorgabe-Ansicht##LENGTH##MILLIMETERS,Lastklassifizierung##OTHER##,LeuchtenkorpusMaterial##OTHER##,SelbstleuchtendMaterial##OTHER##,Drehwinkel##ANGLE##DECIMAL DEGREES,Lichtquelle Parameter##Other##,Elektrische Spannung##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Scheinlast##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,Leistungsfaktor##OTHER##,Uniclass2015Code##OTHER##,Uniclass2015Title##OTHER##,Uniclass2015Version##OTHER##,IfcExportAs##OTHER##,IfcExportType##OTHER##,ErstelltVon##OTHER##,ErstelltVonURL##OTHER##,Änderungsdatum##CURRENCY##CURRENCY
Symmetrisch Mediumstrahlend 108W 3000K (139-1791),FLC260 LED - 139-1791,139-1791,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1791,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1791,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 108W 3000K (139-1791+139-1860),FLC260 LED - 139-1791+139-1860,139-1791+139-1860,Wallwash - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1791,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1791+139-1860,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 108W 4000K (139-1792),FLC260 LED - 139-1792,139-1792,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1792,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1792,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 108W 4000K (139-1792+139-1860),FLC260 LED - 139-1792+139-1860,139-1792+139-1860,Wallwash - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1792,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1792+139-1860,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 108W 3000K (139-1793),FLC260 LED - 139-1793,139-1793,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1793,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1793,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 108W 4000K (139-1794),FLC260 LED - 139-1794,139-1794,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1794,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1794,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 108W 3000K (139-1795),FLC260 LED - 139-1795,139-1795,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1795,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1795,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 108W 3000K (139-1795+139-1861),FLC260 LED - 139-1795+139-1861,139-1795+139-1861,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1795,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1795+139-1861,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 108W 4000K (139-1796),FLC260 LED - 139-1796,139-1796,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1796,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1796,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 108W 4000K (139-1796+139-1861),FLC260 LED - 139-1796+139-1861,139-1796+139-1861,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1796,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1796+139-1861,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 155W 3000K (139-1797),FLC260 LED - 139-1797,139-1797,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-36/155W / 1400 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1797,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1797,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 155W 3000K (139-1797+139-1860),FLC260 LED - 139-1797+139-1860,139-1797+139-1860,Wallwash - LED-36/155W / 1400 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1797,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1797+139-1860,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 155W 4000K (139-1798),FLC260 LED - 139-1798,139-1798,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-36/155W / 1400 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1798,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1798,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 155W 4000K (139-1798+139-1860),FLC260 LED - 139-1798+139-1860,139-1798+139-1860,Wallwash - LED-36/155W / 1400 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1798,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1798+139-1860,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 155W 3000K (139-1799),FLC260 LED - 139-1799,139-1799,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-36/155W / 1400 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1799,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1799,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 155W 4000K (139-1800),FLC260 LED - 139-1800,139-1800,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-36/155W / 1400 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1800,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1800,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 155W 3000K (139-1801),FLC260 LED - 139-1801,139-1801,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/155W / 1400 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1801,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1801,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 155W 3000K (139-1801+139-1861),FLC260 LED - 139-1801+139-1861,139-1801+139-1861,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/155W / 1400 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1801,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1801+139-1861,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 155W 4000K (139-1802),FLC260 LED - 139-1802,139-1802,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/155W / 1400 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1802,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1802,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 155W 4000K (139-1802+139-1861),FLC260 LED - 139-1802+139-1861,139-1802+139-1861,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/155W / 1400 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1802,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1802+139-1861,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 72W 3000K (139-1806),FLC260 LED - 139-1806,139-1806,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1806,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1806,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 72W 3000K (139-1806+139-1860),FLC260 LED - 139-1806+139-1860,139-1806+139-1860,Wallwash - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1806,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1806+139-1860,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 72W 4000K (139-1807),FLC260 LED - 139-1807,139-1807,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1807,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1807,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 72W 4000K (139-1807+139-1860),FLC260 LED - 139-1807+139-1860,139-1807+139-1860,Wallwash - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1807,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1807+139-1860,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 72W 3000K (139-1808),FLC260 LED - 139-1808,139-1808,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1808,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1808,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 72W 4000K (139-1809),FLC260 LED - 139-1809,139-1809,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1809,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1809,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 72W 3000K (139-1810),FLC260 LED - 139-1810,139-1810,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1810,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1810,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 72W 3000K (139-1810+139-1861),FLC260 LED - 139-1810+139-1861,139-1810+139-1861,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1810,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1810+139-1861,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 72W 4000K (139-1811),FLC260 LED - 139-1811,139-1811,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1811,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1811,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 72W 4000K (139-1811+139-1861),FLC260 LED - 139-1811+139-1861,139-1811+139-1861,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1811,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1811+139-1861,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 72W 3000K (139-1953),FLC260 LED - 139-1953,139-1953,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1953,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1953,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 72W 3000K (139-1953+139-1861),FLC260 LED - 139-1953+139-1861,139-1953+139-1861,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1953,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1953+139-1861,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 72W 4000K (139-1954),FLC260 LED - 139-1954,139-1954,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1954,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1954,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 72W 4000K (139-1954+139-1861),FLC260 LED - 139-1954+139-1861,139-1954+139-1861,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1954,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1954+139-1861,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 72W 3000K (139-1955),FLC260 LED - 139-1955,139-1955,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-36/72W / 700 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1955,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1955,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 72W 4000K (139-1956),FLC260 LED - 139-1956,139-1956,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-36/72W / 700 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1956,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1956,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 108W 3000K (139-1957),FLC260 LED - 139-1957,139-1957,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1957,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1957,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 108W 3000K (139-1957+139-1861),FLC260 LED - 139-1957+139-1861,139-1957+139-1861,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1957,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1957+139-1861,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 108W 4000K (139-1958),FLC260 LED - 139-1958,139-1958,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1958,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1958,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 108W 4000K (139-1958+139-1861),FLC260 LED - 139-1958+139-1861,139-1958+139-1861,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1958,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1958+139-1861,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 108W 3000K (139-1959),FLC260 LED - 139-1959,139-1959,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-36/108W / 1050 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1959,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1959,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 108W 4000K (139-1960),FLC260 LED - 139-1960,139-1960,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-36/108W / 1050 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1960,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1960,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 155W 3000K (139-1961),FLC260 LED - 139-1961,139-1961,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/155W / 1400 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1961,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1961,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 155W 3000K (139-1961+139-1861),FLC260 LED - 139-1961+139-1861,139-1961+139-1861,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/155W / 1400 MA - 3000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1961,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1961+139-1861,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 155W 4000K (139-1962),FLC260 LED - 139-1962,139-1962,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/155W / 1400 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1962,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1962,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 155W 4000K (139-1962+139-1861),FLC260 LED - 139-1962+139-1861,139-1962+139-1861,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/155W / 1400 MA - 4000 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1962,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1962+139-1861,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 155W 3000K (139-1963),FLC260 LED - 139-1963,139-1963,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-36/155W / 1400 MA - 3000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1963,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_3000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1963,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 155W 4000K (139-1964),FLC260 LED - 139-1964,139-1964,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-36/155W / 1400 MA - 4000 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-1964,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_4000k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-1964,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 155W 2700K (139-2175),FLC260 LED - 139-2175,139-2175,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-36/155W / 1400 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2175,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2175,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 155W 2700K (139-2175+139-1860),FLC260 LED - 139-2175+139-1860,139-2175+139-1860,Wallwash - LED-36/155W / 1400 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2175,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2175+139-1860,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 155W 2700K (139-2230),FLC260 LED - 139-2230,139-2230,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-36/155W / 1400 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2230,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2230,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 155W 2700K (139-2231),FLC260 LED - 139-2231,139-2231,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-36/155W / 1400 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2231,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2231,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 108W 2700K (139-2254),FLC260 LED - 139-2254,139-2254,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2254,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2254,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 108W 2700K (139-2255),FLC260 LED - 139-2255,139-2255,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2255,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2255,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 108W 2700K (139-2255+139-1860),FLC260 LED - 139-2255+139-1860,139-2255+139-1860,Wallwash - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2255,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2255+139-1860,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 108W 2700K (139-2256),FLC260 LED - 139-2256,139-2256,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2256,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2256,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Breitstrahlend 72W 2700K (139-2257),FLC260 LED - 139-2257,139-2257,Symmetrisch Breitstrahlend [B] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2257,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2257,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Mediumstrahlend 72W 2700K (139-2258),FLC260 LED - 139-2258,139-2258,Symmetrisch Mediumstrahlend [M] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2258,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2258,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Wallwash 72W 2700K (139-2258+139-1860),FLC260 LED - 139-2258+139-1860,139-2258+139-1860,Wallwash - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2258,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2258+139-1860,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Engstrahlend 72W 2700K (139-2259),FLC260 LED - 139-2259,139-2259,Symmetrisch Engstrahlend [E] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2259,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2259,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 72W 2700K (139-2267),FLC260 LED - 139-2267,139-2267,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2267,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2267,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 72W 2700K (139-2267+139-1861),FLC260 LED - 139-2267+139-1861,139-2267+139-1861,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2267,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2267+139-1861,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 72W 2700K (139-2268),FLC260 LED - 139-2268,139-2268,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2268,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2268,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 72W 2700K (139-2268+139-1861),FLC260 LED - 139-2268+139-1861,139-2268+139-1861,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/72W / 700 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2268,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,81,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2268+139-1861,230,90,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 108W 2700K (139-2274),FLC260 LED - 139-2274,139-2274,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2274,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2274,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 108W 2700K (139-2274+139-1861),FLC260 LED - 139-2274+139-1861,139-2274+139-1861,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2274,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2274+139-1861,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 108W 2700K (139-2275),FLC260 LED - 139-2275,139-2275,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2275,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2275,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 108W 2700K (139-2275+139-1861),FLC260 LED - 139-2275+139-1861,139-2275+139-1861,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/108W / 1050 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2275,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,122,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2275+139-1861,230,135.555555555556,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend 155W 2700K (139-2281),FLC260 LED - 139-2281,139-2281,Symmetrisch Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/155W / 1400 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2281,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2281,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend 155W 2700K (139-2281+139-1861),FLC260 LED - 139-2281+139-1861,139-2281+139-1861,Bandförmig Extrem Engstrahlend [EE] - LED-36/155W / 1400 MA - 2700 K," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2281,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2281+139-1861,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Symmetrisch Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 155W 2700K (139-2282),FLC260 LED - 139-2282,139-2282,"Symmetrisch Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/155W / 1400 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2282,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2282,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913
Bandförmig Extrem Engstrahlend sharp Cut-off 155W 2700K (139-2282+139-1861),FLC260 LED - 139-2282+139-1861,139-2282+139-1861,"Bandförmig Extrem Engstrahlend, 'sharp Cut-off' [EES] - LED-36/155W / 1400 MA - 2700 K"," IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG_R_ Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC_R_ One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim_R_ auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Eigenschaften: ",https://www.we-ef.com/#!/de/products/family/flc260-led/139-2282,WE-EF,https://www.we-ef.com/#!/de,385,195,445,0,169,0,Lighting,Aluminium_Pulverbeschichtung_WE-EF_Signalschwarz_RAL9004,Selbstbeleuchtung_2700k_WE-EF,90,z_FLC260_LED : FLC260 LED - 139-2282+139-1861,230,187.777777777778,0.9,Pr_70_70_48_82,Spotlights,Products v1.18,IfcLightFixtureType,NOTDEFINED,IGS BIM Solutions,https://igsgroup.com.au,20200913

